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TERVEZŐ: DR FAZEKAS SÁNDORNÉ településtervező

                   7400 KAPOSVÁR, SZEGFŰ U. 33.                               
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VÉSE KÖZSÉG KÖZPONTI KÖZTERÜLETEINEK REHABILITÁCIÓJA

KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVÉHEZ

Alulírott tervezők nyilatkozunk, hogy a tervezői munkánk során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 2006. évi L. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos építési hatósági eljárásokról szóló 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelettel módosított 46/1997.(XII.29.) KTM számú rendeletben előírtakat betartottuk.
A tervdokumentáció megfelel az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló többször módosított 45/1997.(XII.29.) KTM számú rendelet előírásainak. Az alkalmazott megoldások az általános érvényű és eseti előírások szerint készültek. A tervdokumentáció figyelembe veszi a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény-, valamint a 35/1996.(XII.29) BM rendelet-, a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. törvény és ennek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet előírásait.
A tervezés során:
· Vése község polgármesterével,
· a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Kht. Somogy Megyei Területi Igazgatóságával
· a községben érintett közmű-üzemeltetőkkel egyeztettünk.

A terveket a község Polgármesterével  2008. január 10.-én, egyeztettük, észrevételeit a terv véglegesítése során figyelembe vettük.

KAPOSVÁR, 2008. MÁRCIUS
        Bottáné Böröczffy Erzsébet                                                    dr Fazekas Sándorné
                      K2 07-0129                                                                                               TT1 14-0282
Endrédi János
                                                                             K2a-2/14-0019
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VÉSE SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZLETE A TERVEZÉSI TERÜLETTEL
JÓVÁHAGYÓ RENDELET SZÁMA: 5/2005.(IX.26.)
TERVEZŐ: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 
KAPACITÁSADATOK:
	ADATLAP

	

	 
	meglévő
	tervezett
	különbözet

	 

	zöldtterület nagysága (m2)

	 
	orvosi rendelőnél
	320
	280
	-40

	
	közparkban
	1400
	1400
	változatlan

	
	játszótéren
	960
	1100
	140

	összesen:
	2680
	2780
	100

	 

	közlekedési területek nagysága (m2)

	 
	zuzalék
	260
	0
	-260

	
	aszfalt
	380
	48
	-332

	
	térkő
	156
	948
	792

	összesen:
	796
	996
	200

	 

	közterületi berendezési eszközök

	 
	hulladékgyűjtő (db)
	10
	11
	1

	
	hírdetőberendezés(db)
	3
	3
	csere

	
	mükő pad, asztal (db)
	8
	8
	megmarad

	
	fapad (db)
	5
	6
	1

	
	korlát
	mozg.korl.
	0
	20
	20

	
	
	közl.
	20
	30
	10

	
	pergola (fm)
	0
	15
	15

	
	ivókút (db)
	0
	1
	1

	
	irányfény, reflektor (db)
	6
	7
	1

	
	játszótér (db)
	0
	1
	1

	
	játszótéri gumi burk.m2
	0
	190
	190

	
	kerékpártároló
	2
	2
	csere


BEVEZETŐ
Vése Somogy megye, Belső Somogyi középtáján, a Nyugat-Belső-Somogy-i kistájon, a Marcali Kistérség dél-nyugati határán helyezkedik el. Lakóinak száma: 818 fő, lakóházainak száma 335, területe 4292 ha, melyből a belterület 142 ha. Somogy megyét kelet-nyugat irányban átszelő; Dunaföldvárt Nagykanizsával összekötő 61-es számú közlekedési út mentén fekszik, vasútállomása nincs, közlekedési kapcsolatai közúton biztosítottak.

A települést a főút mentén kialakult beépítés jellemzi. A község ősi magja mégsem a 61-es út mellett, hanem a mai Rákóczi utca és Szabadság tér környékén alakult ki. A központból indul ki a község másik, Nemesvid felé vezető 6816 számú állami közútja, a Hársfa utca. A régi és az új településrészek között sajátos, új településközpont alakult ki,- mely a Hársfa utca és a 61-es út csomópontjának tágabb környezetét foglalja magába. Autóbuszmegállók, orvosi rendelő, kereskedelmi létesítmények találhatók ezen a területen. Itt helyezkedik el a millennium évében létesült központi park. 
Az elmúlt években a község önkormányzata sokat áldozott környezetének, a faluképnek a rendezésére. A község tiszta, rendezett képet mutat, a lakóépületek és kertjeik gondozottak, a közterületek tiszták, és viszonylag sok az igényesen kialakított zöldterület.
További lehetőséget teremt a községkép kedvező formálására a 61-es számú közút tervezett rehabilitációja,- 11,5 tonna teherbírásra történő megerősítése, a belterületet érintő, tervezett ívkorrekciói.  A várhatóan 2008-2009 évben sorra kerülő munkák,- az elkészült tervek szerint,- a községközpontot is érintik, ezen a területen kisebb nyomvonal módosításra kerül sor. Az út északi, park felöli oldalán gyalogúttal kombinált kerékpárút létesítése tervezett.
A településközpont környezetalakítási tervének elkészítését szükségessé tette, hogy a közúti rekonstrukció következtében módosul a központi park területe. A csatlakozó útszakaszokon meg kell oldani a közterületek, burkolatok, köztéri létesítmények felújítását, ahol lehetséges parkolók kialakítását, az orvosi rendelő megközelítésének akadálymentesítését. Indokolt a parkterület növényállományának megújítása, pótlása is. Ezzel egyidejűleg meg kell oldani a község másik,- mára már funkciónélkülivé vált Szabadság téri parkjának felújítását, ahol egy igényes és az Európai Uniós szabványoknak megfelelő játszótér kialakítására kerül sor. Az állami és EU-s forrásokból megvalósuló 61-es számú útrekonstrukciót célszerű az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolni, azzal összhangban megvalósítani.
E terv célja egy olyan környezetalakítási javaslat kidolgozása, mely a meglévő értékeket megtartja. A központi park megkezdett rehabilitációját folytatja és a 61-es út tervezett korrekciójával összhangba hozza. Javaslatot ad az elhasználódott köztéri létesítmények, burkolatok cseréjére újak kialakítására. Kellemessé és vonzóvá teszi a Szabadság téri parkot, felnőttek és gyerekek számára egyaránt. Az új játszótér kialakításával együtt fásítást és zöldfelületi rekonstrukciót javasol.
A környezetrendezési terven kívül, önálló szakági tervkén készülnek el az engedélyezési tervek a kertészeti, és a közlekedési létesítményekre. Ezek a környezetrendezési tervbe leírtakhoz illeszkednek, ennek megfelelnek.

A környezetrendezési terv a község hatályos, 5/2005.(IX.26.)számú rendeletével jóváhagyott rendezési terv figyelembevételével készült.
Tervezési terület:
[image: image21.jpg]


[image: image22.emf][image: image23.jpg]


 

[image: image2]
1. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE:
A tervezési terület Vése központjában lévő két parkterületre és a közöttük lévő Hársfa utcai szakaszra terjed ki, alaptérképe:
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A tervezési terület parkjai döntően az orvosi rendelő és a központi park jelentős részét magába foglaló 9. hrsz ingatlanra, és a 69 hrsz-ú Szabadság térre terjednek ki, ezek a területek Önkormányzati tulajdonban vannak.  A központi parkterület déli oldala azonban mintegy 10-15 méterrel átterjed a 218 hrsz-ú- , a Szabadság téri park pedig 5 m-el a 14 hrsz-ú közút területére. Mindkettő állami közút. Az ingatlanok tényleges állapothoz igazítása, illetve az ennek megfelelő telekalakítások végrehajtása a 61-es út rekonstrukciójával egyidejűleg lenne időszerű. 
Az önkormányzati parkok Állami közutakat fedő területeinek nagysága:

· A központi parknál
:         6500 m2  ebből a tervezési területet érintő ingatlanrész 580 m2
· A Szabadság téri parknál:  208 m2

                   Összesen:           6708 m2  ebből a tervezéssel érintett ingatlanrészek 788 m2
1.1. ZÖLDTERÜLETEK

1.1.1. KÖZPONTI PARK
A község központjában 2001-ben épült park helymegválasztása nagyon szerencsés volt, hiszen a 61-es főút mellett lévő autóbuszmegálló utasai, az orvosi rendelőt felkereső betegek, a Hársfa utca felől jövő falubeliek egyaránt felkereshetik, itt megpihenhetnek, az országos közúton áthaladó gépjárművek utasainak is kellemes látványt nyújt.
A parkot különösen déli, és nyugati határán markáns sövénysor választja el a szomszédos területektől, így megvédve, megőrizve intimitását a zajos közúttól. 
A közkert növényborítottsága figyelemreméltóan magas. Az itt élő növényfajok jegyzéke latin és magyar névvel a tervdokumentáció 1. számú mellékletében megtalálható.
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Idős faállomány:
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A pihenőpark kiemelkedő dendrológiai értéke 3 db 40-50 cm törzsátmérőjű, szép koronájú, egészséges fenyő (ezüst, duglász, normandiai). A park észak-nyugati sarkánál, a szomszédból átnyúló öreg kőrisfa is a kertet gazdagítja. A dél-keleti részen lévő ezüstjuharok azonban elöregedettek, fagyönggyel fertőzöttek. Kivágásuk indokolt. Hasonlóan ezekhez kivágandónak ítéljük a mirabolana szilvafát a park északi részén.

Fiatal növényállomány:
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A parkrekonstrukció során telepített növényzet jól átgondolt, változatos, fajgazdag növénykiültetés eredménye. Az örökzöldek, a téli-zöld bokrok egész évben, kora tavasztól késő őszig váltakozva nyíló bokrok, talajtakarók intenzív díszei a közkertnek. A lombos fák fajmegválasztása nem ennyire szerencsés. Jól fejlődnek a kőrisek, kislevelű hársak, de betegek a galagonya- és a díszalmafák.

Mindezeket figyelembe véve a központi park példaértékű mind a tervezés, a kivitelezés, a fenntartás tekintetében.
A parkot kisebb-nagyobb burkolt terek, és sétányok tagolják. Ezek nyomvonala, helye korrekciót nem igényel. A burkolt teresedéseket összekötő sétányok kiépítése azonban indokolt lenne. A park két meghatározó létesítménye az emlékmű, az előtte álló székely kapuval és az autóbuszmegálló. A megálló épülete gondozott, jó állapotban van és formailag is igényes. Az emlékmű azonban felújításra szorul, és folyamatos gondozást igényel a székely kapu is.
1.1.2. SZABADSÁG TÉRI PARK
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A Szabadság téri játszótér trapéz alakú, gyepes terület. A gépjármű forgalomtól markáns fagyal sövénysorok és vörös szilvafák, védik, határolják el. A játszótér eszközökben szegényes és az is, ami van meglehetősen avult. Mindössze egy fából készült csúszdával és homokozóval kombinált, ingatag játszótorony áll a park közepén.
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A terület dél-nyugati oldalán a lakóházak és a tér között beton lépcső, rámpa vezet fel a 6816 számú közútra. A teret nyugatról jó állagú aszfaltos járda, mellette gyepes folyóka határolja. A térre nyíló telkek előtti keskeny zöldsávba színes egynyári kiültetést történt, mely kellemes, hangulatos, színfoltot ad. A tér nyugati oldalán húzódó alacsony rézsű mellett 2 db száradó félben lévő csavarfűz és 1 db duglász fenyő található. A park növényanyagát a 2. számú melléklet tartalmazza.
A teret déli oldalán a telefonvezeték keresztezi, nyugati oldalán, a rézsű aljában van az ivóvízvezeték. Erről a vezetékről csatlakozott le egykor a közkút, ennek meglévő vezetéki a játszótéri közkút kialakításánál hasznosíthatóak.
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1.1.3. ORVOSI RENDELŐ ELŐTTI TERÜLET.

Ennek a területnek nincs park jellege. Fő funkciója az orvosi rendelő gépjárműforgalmának  fogadása, illetve innen közelíthető meg a központi park, nyugati irányból. A tér alapvető funkciója a parkolás. Kevés benne a zöld, a parkolók kiépítetlenek, nincs megoldva az orvosi rendelő és a park akadálymentes megközelítése. 
1.2. KÖZTÉRI LÉTESÍTMÉNYEK, UTCABÚTOROK
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A központi park kegyeleti értékkel bír az itt található I. és II. Világháborús emlékműve révén. A parkot színesíti a felújított Norton-kút. A területet szegélykővel ellátott zúzalékos sétányok hálózzák be, kedvező nyomvonalvezetéssel.  A fontos funkcionális elemeknél és úttalálkozásoknál kör és félkör alakú pihenőket alakítottak ki, melyek CLASSICO térkővel burkoltak.
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A park dél-keleti „főbejáratánál” felállított „székely-kapu” –n át juthatunk be a park szívébe, a Hősi Emlékműhöz,  majd onnan tovább a kis dombon lévő kúthoz, ezen  tovább haladva érhető el a központi  pihenő. 
A pihenők padjai, asztalai ívesen kialakított műkő bútorok. Jó állapotban vannak és időtállóak, ezért megtartásuk javasolt. A buszmegálló mellett elhelyezett két fapad azonban feltétlenül cserére szorul.
Az utak mellé elhelyezett világítótestek száma és elhelyezése megfelelő, de ezek mára már elhasználódtak, hasonló, esztétikusabbra történő cseréjük javasolt. Különösen vonatkozik ez az emlékművet megvilágító reflektorra.  
A fa hulladéktárolók sem anyaguknál, sem méretüknél fogva nem igazán illenek a park miliőjébe. Ehhez hasonlóan a park két- és a bolt melletti egy hirdetőtábla cseréje is indokolt.  

A parkkal szemközti oldalon mintegy 20 m hosszban közlekedési korlát került kihelyezésre, oszlopai megdőltek, rossz állapotban vannak, cseréjük és az üzletek előtti szakaszon bővítésük indokolt.

Fontos, hogy a tervezett új köztéri létesítmények formailag összhangban legyenek, ha lehet azonos termékcsaládból, kerüljenek kiválasztásra, igazodjanak a park méretéhez, jellegéhez, környezetéhez. 
Az orvosi rendelő előtti park köztéri létesítményei; három fa virágláda, egy kerékpártartó és egy fa hulladékgyűjtő. 
A Szabadság téri park hiányos felszereltségű játszóteréről az előzőekben már említést tettünk. A park déli részén három rossz állapotban lévő pad, bejáratánál egy fa virágláda és a keleti oldalon egy tönkrement fém hulladékgyűjtő edény található.

Mindkét területen a köztéri létesítmények jelentős fejlesztése indokolt. 
A szelektív hulladékgyűjtés céljára a tervezési területtől keletre, a bolt telkének dél-keleti oldalán gyűjtőedényeket helyeztek ki. 
1.3. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK, BURKOLATOK

A tervezési területet érinti a 61. sz fkl út 11,5 tonna teherbírásra történő átépítése, korszerűsítése. A beruházás részeként új csomópont alakul ki a  Nemesdédre  vezető út csatlakozásánál, a főút mellett kiépül az egyesített kerékpár és gyalogút, az autóbuszöblözet és elkészülnek a közútak gyalogos átvezetései. 

A csomóponti beavatkozás hossza a Hársfa utca irányába 30 fm. Szűkül az út torkolati szélessége és egyrétegű aszfaltburkolatot kap a megmaradó rész.

A központi parkban  lévő teresedéseknél 156 m2 térkőburkolat épült ki. Az autóbuszmegálló előtt hullámkővel, a többi helyen, CLASSICO térkővel.  Ez a kőfajta bár viszonylag magas árfekvésű, de az alkalmazott,- 11,5X11,5-ös szürke színű kockakő és a hozzá alkalmazott  ugyanilyen típusú sorszegély  meglehetősen igényes, egységet képet mutat. Mivel ebben a termékcsaládban a Semmelrock cég széles választékkal, kiegyensúlyozottan jó minőségben teljesít, javasolható, hogy a park sétányainak további kiépítésénél is ennek az alkalmazására kerüljön sor. 
A park keleti oldalán a jelenlegi autóbuszmegálló mészkő zúzalékkal borított, a terület napközben parkolóként asznált. A terület jelentős forgalma, igénybevétele megfelelő szilárd burkolattal történő kiépítését indokolja.

A Hársfa utca keleti oldala a község egyik legforgalmasabb járdaszakasza, ahol igen gyenge minőségű aszfalt járda van, felújítása, térkő burkolattal történő ellátása célszerű. A járda átépítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a Hársfa utcában kisebb út korrekcióra is sor kerül.   

Az orvosi rendelő előtti téren a gépjárművek megfelelő fogadására alkalmas parkolókat ki kell építeni, a meglévő zúzalék helyett itt is térkőburkolat javasolt. A mozgáskorlátozottak részére max. 1,5%-os lejtő kialakítása szükséges, mely a park és az orvosi rendelő megközelítésére egyaránt szolgálhat. Burkolására az aszfalt és a térkő egyaránt alkalmazható. A rámpa mellett, a biztonságos eljutást segítő korlát elhelyezése szükséges.  
A 61-es út mellett jelenleg betonjárda van, mely az út tervezett rekonstrukciója során teljes egészében megszűnik, helyette gyalogosokkal közösen használt kerékpárút épül ki. 

A területen meglévő intézmények alapján (OTÉK szerint) számított parkoló igény:

Orvosi rendelőnél:  100 m2 után   10 db
Boltnál:                   140 m2 után   12 db    

Italboltnál:               100 m2 után   20 db

                         Összesen:            42 db
A helyi igényeket és életviszonyokat figyelembevéve a jogszabály alapján számított parkolóigény itt irreálisan magasak. A kis távolságok miatt a lakosság nagy része gyalog és kerékpáron közlekedik.  A tényleges parkoló igény a számított érték 50%-a. 
1.4.FORGALOMTECHNIKAI SZABÁLYOZÁS
A területen meglévő forgalmi rend kialakult.  A közutak forgalmi rendjét szabályozó 1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdése alapján öt évenként a közút kezelőjének kell ezt felülvizsgálni. 
A jelenlegi és tervezett KRESZ táblákat és útburkolati jeleket az alábbi táblázat és a 2. számú ábra  tartalmazza, mely figyelembe veszi  a 61-es út megerősítésével egyidejűleg  tervezett forgalomtechnikai beavatkozásokat is.
	KRESZ

szerinti
jelölés
	Tábla típusa, megnevezése
	Meglévő
	Maradó
	Bontandó
	Tervezett

	
	Elsőbbségadást szabályozó jelzőtáblák
	
	
	
	

	9.ábra
	Elsőbbségadás kötelező
	2
	2
	
	1

	11.ábra
	Állj Elsőbbségadás kötelező
	1
	
	1
	

	
	Járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák
	
	
	
	

	38. ábra
	Súlykorlátozás
	1
	1
	
	

	
	Veszélyt jelző táblák
	
	
	
	

	83.ábra
	Gyalogosátkelés
	
	
	
	2

	
	Tájékoztatást adó jelzőtáblák
	
	
	
	

	107.ábra
	Autóbuszmegállóhely
	4
	
	4
	3

	110.ábra
	Várakozóhely
	
	
	
	1

	144.ábra
	Útvonal megerősítő
	2
	1
	1
	1

	
	Útburkolati jelek
	
	
	
	

	152.ábra
	Gyalogos-átkelőhely
	
	1
	
	

	
	mindösszesen
	10
	5
	6
	8

	
	összes bontandó
	6

	
	összes maradó és tervezett
	13


Új igényként jeleztük:

· az orvosi rendelő kijáratánál elhelyezendő kijáratánál „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát.
· A Fő utcán tervezett „Gyalogosátkelés” jelzőtáblákat az út északi és déli oldalán
· A Hársfa utca 0+060 szelvénynél „Autóbusz megállóhely „jelzőtáblát és ugyanezeket át kell építeni a Fő utcai megállóknál
· A Hársfa utcában „Várakozóhely” tábla kihelyezése szükséges alatta kiegészítő táblán kell jelezni az úttengellyel párhuzamos parkolást jelző táblát. 
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1.5. KÖZMŰVEK

A tervezési terület közművekkel jól ellátott. Az egyes közműhálózatokat a szolgáltatóktól kapott információk alapján, a a 3. számú ábra tartalma.

A  közművek üzemeltetői:

	közmű 
	közmű-üzemeltető
	címe:

	ivóvíz
	DRV Zrt.Nagyatádi üzemvezetőség
	7500 Nagyatád, Zrínyi u.78.

	vezetékes gáz
	E-on Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
	8800 Nagykanizsa, Zrínyi u.32.

	villamosáram
	E-on Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt
	8800 Nagykanizsa, Király u.1.

	távközlés
	Telekom, Dél-dunántúli Szolg. központ
	7400 Kaposvár, Széchenyi tér 1.

	kábeltelevízió
	LÁT-SAT Kft
	7500 Nagyatád, Rókus köz 3


A község közművesítettsége, a szennyvízcsatorna hálózat kivételével teljes körű. A csapadékvíz-elvezetés nyíl árokban biztosított. A közműkapacitások elégségesek. A tervezett park rekonstrukció során az alábbi közműigényekkel kell számolni: 

· A játszótérnél,- igény esetén,- ivókútat kell kialakítani, melynek vízellátása a terület nyugati oldalán húzódó (150-es KPE vezetékről biztosítható.

· Az orvosi rendelő előtti burkolt parkoló csapadékvízének elvezetését meg kell oldani, mely a 61-es út korszerűsítésével egy időben kiépülő autóbuszöblözet csapadékvíz-elvezető hálózathoz csatlakoztatható.
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1.6.  ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKELÉS
A település rendezési tervéhez, 2005-ben örökségvédelmi hatástanulmány készült, mely részletesen tartalmazza Vése építészeti régészeti értékeit. Régészeti lelőhely a tervezési területen nincs. Ahhoz legközelebb, keleti irányba az 1. számú lelőhelyként jelölt Rákóczi utcai terület van, mely a település középkori magja.

Helyi védettségű építmény :
1. központi parkban lévő világháborús emlékmű

2. Hársfa utca 7. településképi jelentőségű építészeti érték (lakóház)

3. Hársfa utca 4. településképi jelentőségű építészeti érték (lakóház)
A tervezési területen a fenti értékek közül csak az 1. sorszámmal jelölt található. A környezetrendezési terv ennek megtartásával és restaurálásával számol.
2. TERVEZETT ÁLLAPOT
2.1. ZÖLDTERÜLETEK

A zöldfelületek geodéziai felmérésére sor került azt a felmérési tervek (FE 1, FE 2) tartalmazzák. Mindkét terület viszonylag sík, és egyenletes, így különösen jelentős földmunka elvégzésével nem számoltunk. A területek magassági felmérésére sor került, melyet a G 1 és G 2 jelű tervek tartalmaznak.
2.1.1. KÖZPONTI PARK ÉS AZ ORVOSI RENDELŐ ELŐTTI TERÜLET
A park déli oldala a 61-es út megerősítésével összefüggő munkák során, az itt kialakítandó új autóbusz-megállóhely és öblözet, illetve a tervezett kerékpárút-gyalogút miatt, mintegy 1-1,3 m szélességben eltolódik északi irányba, a park felé. Ez az jelenti, hogy az itt már meglévő, megerősödött sövénysor egy része áldozatul esik a munkáknak, helyette új telepítése szükséges. A tervezett kerékpárút-gyalogút és a főút burkolata között viszont kialakul egy változó szélességű burkolatlan sáv, ahova alacsony növésű, a közlekedés biztonságát nem zavaró elfekvő zöld, talajtakaró növényzet telepítésére tettünk javaslatot.
Az orvosi rendelő akadálymentesítéséhez szükséges rámpa építése miatt a rendelő előtti tér formája megváltozik. A javasolt rámpa kialakításával két, eddig megoldatlan probléma rendezhető, biztosítható az orvosi rendelőbe történő feljutás, melyhez a hatályos szabályozás szerint korláttal ellátott, maximálisan 1,5%-os rámpa tervezett, minimálisa 1,2 m szélességgel. Az így kialakítandó rámpáról lehetővé válik a park területére történő feljutás is. A meglévő szintek áthidalása meglehetősen hosszú rámpaszakasz kiépítését igényli, melyet a terven jelölteknek megfelelően ívesen célszerű kialakítani. Az íves forma oldottabbá teszi a kis teret.  A térfalak tetején kúszónövények, talajtakarók és virágok egyaránt telepíthetők. 
A központi parkra 2001-ben kertépítészeti terv készült. Ekkor azonban az útkorrekcióval még nem lehetett számolni, így a terv felülvizsgálata szükségessé vált. A kivágandó és telepítendő növények a „KR 1” jelű környezetrendezési tervről leolvashatók.
Kivágandó növények:

Az útépítés miatt kivágásra kerül a 61-es úthoz közel lévő ezüstjuhar és a déli telekhatárra ültetett nagyon jól működő esztétikus és változatos sövénysor, 3 oszlopos boróka, az elfekvő borókák és a kiteljesedőben lévő kislevelű hársfa.

Javasoljuk, a beteg, idős ezüstjuhar, a mirabolana szilvafa, a mirabolana szilva bokrok, a beteg galagonyafa, a buszváró mögötti út mellé ültetett magas, az átlátást akadályozó cserjecsoport, félköríves pihenő mellé ültetett csúnya oszlopos tuja kivágását is. 

Telepítendő növények:

A kertészeti terv sűrű, középmagas, fajgazdag sövénykiültetésre tett javaslatot a park déli határárán, a kerékpárút-gyalogút északi oldalán. Ezzel a park védettsége a jövőben is megmarad.

Mivel az eredeti növénykiültetés során nem mindenütt sikerült a megfelelő növényfajt kiválasztani, a park keretkiültetése nem zárt. Ezt pótolni kell alacsony, virágzó sövénycserjékkel. Azokon a helyeken, ahol a talajtakarók elöregedtek, kikoptak, újakkal kell pótolni. A park főbejárata mellett a rosszul sikerült kiültetés helyére talajtakarókból, évelő virágokból, egynyári virágokból intenzív díszt adó kiültetést tervezünk. A kivágott fák helyére a tájba illő, a helyi klímát jól tűrő fafajokat javasoltunk.
Az orvosi rendelő előtti térre alacsony, a támfalra ráomló növénykiültetés kerül.

A parkoló árnyékolására további két gyorsan növő, nagy lombkoronájú fa ültetésére tettünk javaslatot.
2.1.2. SZABADSÁG TÉRI PARK

A Szabadság tér játszótere megújul. A meglévő korszerűtlen elhasználódott eszköz elbontásra kerül. 5-12 éves korú gyermekek számára egyaránt alkalmas játszótéri eszközök elhelyezésére tettünk javaslatot. A megyei és az országos tapasztalatok figyelembevételével a svéd gyártmányú HAGS termékeket terveztük. A HAGS termékcsaládok játszószerei biztonságosak, esztétikusak, a fokozott igénybevételt jól állják, megfelelnek az EN 1176- 1177-es európai játszótéri biztonsági szabványnak, így a játszóeszközök minden egyes eleme megfelel a magyarországi előírásoknak. (MSZ EN 1176, MSZ EN 1177) A leírás 3. számú mellékletében mutatjuk be az alkalmazott játszótéri eszközök képét, katalógusszámukat a KR 2 jelű terv is tartalmazza. A játszótérre külön engedélyezési terv készül. A tervező a játszótéri eszközök bemutatásával az alkalmazandó eszközök választékát, javasolt típusát jelezni szeretné. Természetesen nem kizárt más hasonló értékű termékcsalád alkalmazása sem, amennyiben azok is megfelelnek az elvárt paramétereknek.
A játszóeszközök alatt ütéscsillapításra olajzöld színű 50 x 50 cm-es HYKOMM gumilapokat használunk térbetonra ragasztva. A gumilapok vastagságát a játszótéri eszközök típusának véglegesítése után lehet meghatározni, a gyártó által megadott esési magasságok figyelembevételével.
A játszótér növényanyagának zöme megmarad. Csak a 2 db beteg csavarfűz kivágása indokolt. A tervezett növények nem mérgezőek, nem okoznak allergiát, nem tájidegenek. A vegetációs idő különböző szakában díszítenek vesszejükkel, virágukkal, levelükkel, termésükkel.

A kivágandó és telepítendő növények a „KR 2” jelű környezetrendezési tervről leolvashatók.
A meglévő gyomokkal szennyezett elöregedett gyepet teljesen fel kell újítani, a meglévő gyepet nyeséssel el kell távolítani. A játszószerek eséscsillapító burkolatának tükréből kikerült talajjal pótolni kell a terület földhiányát. A füvesítés kertészeti módszerekkel történik.

2.2. KÖZTÉRI LÉTESÍTMÉNYEK, UTCABÚTOROK

A központi park és annak környezetében, az orvosi rendelő előtti közterületen, a meglévő igényes létesítmények megtartásával, a korszerűtlenek cseréjével számoltunk. A parkban lévő műkő asztalokat és padokat időtállónak és esztétikusnak  tartjuk, ezért megtartásukkal számoltunk.
A rossz állapotban lévő létesítmények: 

· virágládák,

· hirdetőtáblák,

· hulladékgyűjtő edények,

· fa padok,

· forgalmi korlátok,

· kerékpártárolók

· és a parkban lévő díszvilágítás, reflektor cseréjét javasoljuk.

Új virágládák elhelyezését nem javasoljuk, helyette évelő és egynyári virágosítást javaslunk a terven jelölt foltokban.

A hirdető berendezések helyét jónak, megszokottnak tartjuk, ezért meglévő helyükön terveztük azok cseréjét.

A hulladékgyűjtő edények számát csak kismértékben javasoltuk növelni,- a játszótérnél,- de a jelenlegi, fa gyűjtőedények helyett célszerűbbnek tartjuk kisebb, könnyen tisztítható és üríthető fémedények alkalmazását.

A fa padok száma viszonylag csekély; a központi parkban kettő van a buszmegállónál, a Szabadság téri parkban pedig három. Mind az öt rossz állapotban van, cseréjük feltétlenül indokolt, helyettük jobb minőségű igényes padok kihelyezésére tettünk javaslatot, számukat a játszótéren célszerű növelni eggyel.
A Hársfa utca sarkán lévő, megdőlt forgalmi korlátok helyett új lánckorlát építése tervezett, de javasolt lánckorlát felszerelése a bolt és az italbolt előtt is, ahol a forgalmi út és a kijárat közötti csekély távolság, illetve ennek balesetveszélyessége indokolja. Korláttal kell védeni az orvosi rendelő előtt kialakítani tervezett rámpát is.

Az orvosi rendelő és az üzlet bejárata előtt lévő kerékpártárolók helyett is újak elhelyezését javasoljuk. 

A közterek díszvilágításának kiépítése és ezek üzemeltetése jelentős költséggel jár. A központi parkban kiépített alacsony megvilágítás elvileg jó megoldás, azonban a lámpatestek mára már megkoptak. A tervben ezek cseréjével, a jelenlegihez hasonló, irányfényt adó lámpákkal számoltunk. Az emlékművet megvilágító reflektor ugyancsak cserére szorul.
A javasolt berendezések, lámpák fotóit, forgalmazóját a leírás 4. számú melléklete tartalmazza.

Hiányzó létesítmények:

· a játszótéri eszközök,

· a központi park pergolája.

Rekonstrukcióra szorul a világháborús emlékmű. A munkákat szakrestaurátorral kell elkészítetni, a festéket eltávolítva, a homokkövet megtisztítva és a felületet stabilizáló vegyi anyaggal kezelve, a feliratokat megújítva.
A központi park pihenőpadjai mellett pergola kialakításával számoltunk, formájára a 4. számú mellékletben adtunk javaslatot. A játszótér kialakítását és a pergolát is tartalmazó parkrészleteket a 7. számú mellékletben szereplő látványterveken mutatjuk be. 
2.3. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK, BURKOLATOK

A Hársfa utcában tervezett járda nyomvonala úgy vízszintes, mint magassági  értelemben, kisebb korrekciókkal igazodik a már meglévő járdához, mely az országos közút mellett, és ennek  Szabadság téri folytatásában kiemelt járdaszegéllyel halad  egészen a Művelődési Házig. Ehhez a kiemelt szegélyhez  csatlakozik a változó szélességű járdaszakasz.  A járdaszakasz kezdőszelvénye a 61.-es főút melletti  járdához való csatlakozásnál van.  Az üzletek előtti szakaszon a 0+020 szelvénynél döntött szegélyes parkoló bejáratként alakítjuk ki. 5,00 m hosszban. Az üzlet épületét elhagyva a 0+060 szelvénynél a járda 2,50 m széles. Ide javasoljuk áthelyezni a Nemesvid irányába vezető autóbusz megállóhelyet. Külön kiemelt járdaszigetet létesíteni nem kell a gyalogjárda szélessége erre megfelelő.

Az autóbusz megállóhely után a kiemelt szegélyes járda szélessége 1,50 méter. Követi a kerítések vonalát azzal, hogy a járda íves vonalvezetésű és a telekhatárok törtvonalú vezetése közötti változó szélességű füves terület továbbra is megmaradjon. A zöldsáv szélessége 0,80 – 1,00 méter. A járdaszakasz hossza 160 fm. A Művelődési Háznál szintben a közúti burkolathoz csatlakozik.

A 0+000 szelvénynél egy rövid mellékágat is kialakítottunk a kialakult gyalogos forgalomnak megfelelően. A két járdaszakasz között üde színfoltot adó egynyári virágbeültetés tervezett.
A Nemesvidre vezető országos közút nyugati oldalán tervezett parkoló és a 61-es út északi oldalán tervezett egyesített kerékpár-gyalogút kapcsolatát járdával terveztük megoldani. Ezen keresztül bonyolódik le a főút mindkét részén kiépülő autóbuszmegálló helyekhez vezető gyalogos forgalom. A főút kiemelt szegélyét folytatva kerül megépítésre a járdaszakasz, melynek hossza 20 fm,  déli végén szintben csatlakozik az épülő kerékpár-gyalogúthoz, északi végén az úttengellyel párhuzamos felállású 4+2 férőhelyes parkolóhoz. A parkolót a park irányába kiemelt szegély zárja le (meglévő adottság, megtartandó). A járdacsatlakozást a mozgássérültek közlekedését biztosító lesüllyesztett szegéllyel terveztük meg.  Figyelembe vettük az ott lévő két lakóház kapubejáratát melyeknél a kiemelt szegélyeket döntött kivitelben kell elkészíteni. A két szélső parkoló ki és bejárata íves kialakítású, sugara R= 5,00 m. A csapadékvíz árokba váló bevezetését betonfolyókával alakítottuk ki a csapadékvíz által okozott károk megelőzésére.

Az burkolaton és parkolóban összegyűlő mértékadó csapadékvíz mennyisége csekély, ennek ellenére járható folyóka kialakításával is számoltunk, hogy minél csekélyebb vízmennyiség kerüljön a közútra. A csapadékvizeket bevezető műtárgy kiépítésén túl  az árkot burkolni nem kell a vízbevezetés eróziós veszélyt nem okoz.
Az orvosi rendelő parkoló kialakítása:

A Nagykanizsa felé haladó autóbuszjáratok megállóhelye után van az orvosi rendelő telekbejárója. Jelenlegi rendezetlen kialakítását átépítésével kívánjuk megoldani. A 61. számú főút 162+167 km szelvényében lévő telekbejáró 3,00 m-es burkolat szélességgel csatlakozik az autóbuszöblözet kivezető szakaszának útburkolatához.

A rendelkezésre álló 15 m-es telekszélesség, merőleges beállással 4 férőhelyes parkoló kialakítását tette lehetővé a környezetrendezési terven (KR 1jelű terv) jelölt formában. A beállás csak tolatással oldható meg, de a várható csekély forgalom ezt lehetővé teszi.
Az orvosi rendelő előtt tervezett burkolt felületen fák is találhatók, illetve zöldterület hiányában a burkolt felületre történik faültetés is. Ezeknél a fáknál a törzs átmérőjénél nagyobb, három sorba rakott Classico kiskockakővel határolt (33.5 cm széles) kör-keret kialakítását terveztük.

Keresztmetszeti elrendezés, burkolatszerkezet:

A tervezett járda hasznos szélessége  a 0+000-0+060 szakaszon változó szélességű 2,20 -3,50 m közötti. A további szakaszon a végszelvényig 1,50 m széles.. A járdát a közút felőli oldalon kiemelt szegély a kerítés felőli oldalon kerti szegély határolja. A jellemző mintakeresztszelvényeket, burkolatfektetési előírásokat a 5. számú melléklet tartalmazza
A kerítés és a járda közötti füves terület oldalesése 5 %. A járda lejtése a közúti burkolat felé 1,5%.

A keleti és a nyugati oldali járdák burkolatszerkezete:



  6 cm vtg CITY TOP térkőburkolat


  3 cm vtg fektető zúzalék NZ 2/5 fagymentes anyagból



10 cm vtg CKt alapréteg ( ÚT 2-3.206 és ÚT 2-3.207 előírás szerint)



10 cm vtg homokos kavicságyazat ( ÚT 2-1.502 előírás szerint)

Kapubejáróknál alaperősítésre van szükség, ott az alapbeton vastagsága 20 cm.

A kerítésoldalon a kerti szegély betonmegtámasztással épül előre gyártott elemekből. A közút felőli oldalon előregyártott elemes kiemelt szegély épül 15 cm –es kiemelt szegélymagassággal. A szegélymegtámasztó beton minősége C6.

A parkoló burkolata szürke színű műkő burkolat. A burkolat oldalesése a közúti burkolat felé 2-2,50 %. A parkolót kiemelt szegély zárja le a park irányába.  A kiemelt szegély magassága 12 cm. Az országos közút és a parkoló csatlakozásának burkolata között előre gyártott elemekből épülő süllyesztett szegélyt terveztünk. A süllyesztett szegély C-10-es betongerendára van fektetve.
A parkoló burkolat szerkezete:

                           8 cm vtg CITY TOP térkőburkolat 
  3 cm vtg fektető zúzalék NZ 2/5 fagymentes anyagból.



20 cm vtg CKt alapréteg ( ÚT 2-3.206 és ÚT 2-3.207 előírás szerint)



10 cm vtg homokos kavicságyazat ( ÚT 2-1.502 előírás szerint)

Az orvosi rendelő bejáratának és parkolójának burkolat szerkezete:
                           8 cm vtg CITY TOP térkőburkolat 
  3 cm vtg fektető zúzalék NZ 2/5 fagymentes anyagból.



20 cm vtg CKt alapréteg ( ÚT 2-3.206 és ÚT 2-3.207 előírás szerint)



10 cm vtg homokos kavicságyazat ( ÚT 2-1.502 előírás szerint)

A bejárati utat és a parkolót minden oldalon betongerenda megtámasztású kerti szegély zárja le.  A beton minősége C6-os 

Részletes adatokat, méreteket a mintakeresztszelvény tartalmazza.
Alapvetően kétféle burkolat típussal számoltunk. Aszfaltburkolatot csak igen kis területen irányoztunk elő, az orvosi rendelő rámpájánál és a Fő utca déli oldalán, ahol a gyalogos átvezetés folytatása miatt ez indokolt. 

Térkő burkolatot terveztünk a park belső sétányainál, a Hársfa utcai járdáknál és parkolóknál. 
A burkolt területek közül a parki sétányok, a már meglévőkhöz igazodóan Classicó burkolattal a többi területen (20x20-as) City Top térkővel készülnek, mindkettő a SEMMELROCK termékcsalád burkolóanyaga.  A viszonylag keskeny felületek miatt, minta nélkül, szürke színű kől alkalmazását javasoljuk. A burkolatok magassági vonalvezetésében jelentős változásokat nem terveztünk, a meglévő épületek padlóvonalait, a bejárati küszöböket, illetve a kapubejárókat eredeti szinten kell tartani, ehhez igazítva az új burkolati szinteket. Burkolatok bontására, illetve a meglévő burkolatoknak alapként történő megtartására is csak ennek biztosítása, illetve a meglévő burkolatoknak, mint alapoknak az alkalmassága esetén kerülhet sor. A terv költségbecslése a burkolatbontásokkal számolt.

A parkolóhelyeken a helyek egyértelmű jelzésére azonos gyártmányú, de eltérő színű (antracit) térkővet kell felhasználni. A Hársfa utca 0+060 szelvénynél lévő autóbusz megállóhelynél a járdaburkolattól eltérő színnel kell kialakítani a kiemelt szegélyhez igazodóan 1,50 x 10 m-es területet. Ez jelzi a megállóhelyi  „várakozó sziget”-et.
2.4. KÖZMŰVEK

Közműépítéssel a fejlesztési terv nem, illetve csak igen kismértékben számol, a meglévő adottságokat a 3. számú ábra tartalmazta. A fejlesztések között az orvosi rendelő előtti terület csapadékvízelvezetése, és a játszótéri ivókút bekötése szerepel. Tervezett a parki sétányok melletti irányfényt adó lámpák  és az emlékmű díszvilágításának cseréje, a jelenlegihez hasonló, de annál korszerűbb berendezésekre. A javasolt típust a melléklet tartalmazza.
3. KÖLTSÉGBECSLÉS

	munkanem
	feladat
	mennyiség
	eFt

	Bontási munkák
	köztéri bútorok bontása
	6
	200

	
	hulladékgyűjtő eltávolítása
	10
	100

	
	játszótéri elemek bontása
	1 db
	100

	
	támfalak bontása
	50 m
	700

	
	korlát bontása
	20 m
	100

	
	aszfaltburkolat bontása
	380m2
	1900

	
	közvil. lámpák bontása
	7 db
	700

	Bontás összesen
	
	
	3800

	Kertészeti munkák
	fa kivágása
	9 db
	100

	
	fa ültetése
	17 db
	300

	
	cserje ültetése
	1100 db
	2000

	
	cserje irtása, gyeptörés, humuszolás
	50 m2, 220 m2, 140 m2
	300

	
	füvesítés
	1352 m2
	820

	
	játszótér kialakítása 
	1 db
	16170

	
	virágosítás
	76 m2
	850

	
	köztéri bútorok elhelyezése
	pad, 
	6
	800

	
	
	pergola
	15 fm
	500

	
	
	hirdetőtábla
	3 db
	240

	
	
	ivókút
	1 db
	250

	
	
	kerékpártartó
	2 db
	

	
	
	forgalmi és rámpakorlát
	50 fm
	600

	
	
	hulladékgyűjtő
	11 db
	330

	
	
	szállítás, szerelés
	
	1000

	Kert..összesen
	
	
	24260

	Közlekedési létesítmények


	rámpaépítés

(orvosi rendelőnél)
	Aszfalt burkolattal,beton szerkezettel és paliszáddal
	48 m2
	1150

	
	járdaépítés

(térkő)
	Hársfa u.-i csp-ban
	110 m2
	1430

	
	
	Hársfa u K-i old.
	360 m2
	4700

	
	parkolóépítés

(térkő)
	orvosi rendelőnél
	110 m2
	1700

	
	
	Hársfa u. Ny-i old
	212m2
	3392

	
	sétány

8térkő)
	Központi parkban
	160 m2
	1800

	
	forgalomtechnika új KRESZtáblák és cserék
	
	1400

	Út-járda összesen
	
	
	1000 m2
	15572

	villamos munkák
	lámpatestek cseréje
	7 db
	2200

	
	hálózatjavítás
	
	1000

	Közműépítési  munkák
	víz és csapadékvíz hálózatbővítés
	100 m- 20 m
	1500

	Vill. és közmű  ö.
	
	
	4600

	Egyéb műtárgyak
	Csapadékvíz bevezető műtárgy és csőáteresz
	2 db műtárgy
	1000

	Építési munkák összesen:
	
	
	49232

	Egyéb költségek:
	területmegszerzés1 (788 m2)
	1000 Ft/m2
	788

	
	emlékmű restaurálás
	
	1500

	
	tervezés

	
	1200

	
	műszaki ellenőrzés
	2%
	900

	Beruházás várható

 nettó költsége
	
	
	53620

	ÁFA (20%)
	
	
	10724

	Beruházás várható

bruttó költsége
	
	
	64344


1 számú melléklet

KÖZPONTI PARK NÖVÉNYEI
	
	növény latin neve
	növény magyar neve

	1. 
	Abies nordmanniana
	normann fenyő

	2. 
	Acer saccharinum
	ezüstjuhar

	3. 
	Aster novi – belgii
	kopasz őszirózsa

	4. 
	Berberis media ,Parkjuwel’
	örökzöld borbolya

	5. 
	Berberis thunbergii ,Aropurpurea’
	vörös borbolya

	6. 
	Chaenomeles japonica
	 japánbirs

	7. 
	Chamaecyparis nootkatensis ,Pendula’
	szomorú Nutka hamisciprus

	8. 
	Chamaecyparis lawsoniana
	hamisciprus

	9. 
	Cornus alba ,Sibirica Variegata’
	 tarka levelű fehér som

	10. 
	Cotoneaster dammeri ,Scogholm’ 
	íves madárbirs

	11. 
	Cotonaster multiflora
	madárbirs bokor

	12. 
	Crataegus lavallei
	fényes levelű galagonya

	13. 
	Forsythia intermedia
	aranyvessző

	14. 
	Fraxinus ornus
	virágos kőris

	15. 
	Fraxinus excelsior
	magas kőris

	16. 
	Iberis sempervirens
	örökzöld tatárvirág

	17. 
	Juniperus media ,Pfitzeriana’
	szürkészöld elfekvő boróka

	18. 
	Juniperus sabina ,Tamariscifolia’
	tamariska levelű elfekvő boróka

	19. 
	Juniperus sp.
	oszlopos boróka

	20. 
	Kolkwitzia amabilis
	kínai viráglonc

	21. 
	Lavandula angustifolia
	levendula

	22. 
	Lonicera pileata
	télizöld lonc

	23. 
	Malus sp
	díszalma

	24. 
	Populus tremula ,Fastigiata’
	oszlopos nyár

	25. 
	Picea pungens
	ezüstfenyő

	26. 
	Potentilla frutisosa var. arbuscula
	cserjés pimpó

	27. 
	Prunus laurocerasus 
	 babérmeggy

	28. 
	Prunus Myrabolana
	mirabolán szilva

	29. 
	Pseudotsuga mensiesii
	duglászfenyő

	30. 
	Pyracantha coccinea
	tűztövis

	31. 
	Sorbaria sorbifolia
	tollas gyöngyvessző

	32. 
	Spiraia bumalda ,Elegans’ 
	rózsaszín gyöngyvessző

	33. 
	Spiraea japonica ,Shirobana’ 
	fehér-rózsaszín gyöngyvessző

	34. 
	Symphoricarpos chenaultii
	rózsaszín hóbogyó

	35. 
	Thuja occidentalis ,Fastigiata’
	oszlopos tuja

	36. 
	Tilia cordata
	kislevelű hárs

	37. 
	Viburnum opulus
	kányabangita

	38. 
	Viburnum pragense
	prágai bangita


2. számú melléklet

SZABADSÁG TÉRI PARK NÖVÉNYEI
	
	növény latin neve
	növény magyar neve

	1. 
	Salix matsudana Torhuosa
	 csavarfűz

	2. 
	Salix matsudana Torhuosa
	 csavarfűz

	3. 
	Prunus cerasifera Nigra
	vörös szilva

	4. 
	Prunus cerasifera Nigra
	vörös szilva

	5. 
	Prunus cerasifera Nigra
	vörös szilva

	6. 
	Prunus cerasifera Nigra
	vörös szilva

	7. 
	Prunus cerasifera Nigra
	vörös szilva

	8. 
	Prunus avium
	cseresznye

	9. 
	Prunus cerasifera Nigra
	vörös szilva

	10. 
	Prunus cerasifera Nigra
	vörös szilva

	11. 
	Prunus avium
	cseresznye

	12. 
	Prunus cerasifera Nigra
	vörös szilva

	13. 
	Prunus cerasifera Nigra
	vörös szilva

	14. 
	Forythia suspenza  (bokor)
	aranyvessző

	15. 
	Ligustrum ovalifolium(sövény)
	télizöld fagyal

	16. 
	Ligustrum ovalifolium(sövény)
	télizöld fagyal


3. számú melléklet

SZABADSÁG TÉRI PARK JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZEI

	1. MULTI PONDÓ    SZÁMA:150 031
	5-12 ÉVESEKNEK
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	2. ANKARA  KOMPLEX JÁTÉK SZÁMA: 408 112
	5-12 ÉVESEKNEK
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	3. RELAX    SZÁMA:144 320
	5-12 ÉVESEKNEK
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	4. BANDAHINTA     SZÁMA:120 060
	5-12 ÉVESEKNEK
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	5.-6. TURBÓ AUTÓ ÉS KING   RUGÓS JÁTÉK        SZÁMA:121 447, 121 467
	2-5 ÉVESEKNEK
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	7. FA HOMOKOZÓ    SZÁMA:159 527
	2-6 ÉVESEKNEK
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	JÁTSZÓTÉRI BERENDEZÉSEK, ÁRAK

	típusszám
	nettó ár
	bruttó ár

	 
	eFt 

	150 031
	600   
	720   

	408 112
	2 900   
	3 480   

	159 927
	140   
	168   

	121 467
	160   
	192   

	121 447
	160   
	192   

	120 040
	1 810   
	2 172   

	144 320
	1 000   
	1 200   

	 játék összesen:
	6 770   
	8 124   

	burkolat   (190 m2) 
	4 000   
	4 800   

	szállítás szerelés
	5 400   
	6 500   

	 
	 
	 

	mindösszesen
	16 170   
	19 424   


4. számú melléklet

KÖZTÉRI LÉTESÍTMÉNYEK, UTCABÚTOROK
	hirdetőtábla
	

	[image: image9.jpg]
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	Újra visszatérõ az 50 mm vastag csõbõl hajlított félköríves forma. A tábla mindkét oldala használható reklám célra. A lábak rögzítése betonozással végezhetõ. 
Méretei: 230xl00cm;vagy230x200cm; súlya: ~30kgilletve 55kg 


	Forgalmazza: Városszépítő Kft. Jászberény
	

	Jászberény típusu Hulladékgyűjtő edény
	

	[image: image11.jpg]




	Egy méter magas, díszes öntöttvas vagy csõvázas oszlopon lévõ edény (Ø 28 x 54 cm) az elfordulás ellen biztosított, leemelhetõ, a gyakori gyulladás miatt 1 mm vastag perforált vaslemezböl, tüzihorganyozva készül. Felül peremmel és csikktartóval, alul díszes öntött fogantyúval ellátva. A termék fenyõzöld, fémbarna vagy fekete színű festéssel készül. Szétszedett állapotban szállítható. (Igény szerint az edényt és az oszlopot külön is értékesítik.) 
Súlya: -20 kg vagy-25

	Forgalmazza: Városszépítő Kft. Jászberény
	

	SZUSSZANÓ ÜLŐPAD
	

	[image: image12.jpg]




	Az öntöttvasból készült ívelt lábszerkezet és a 4 cm vastag festett deszkázat teszi stabillá. Az ülõrész magassága miatt elsõsorban játszótereken, óvoda- és iskolaudvarkon, valamint idõsek által látogatott parkokban javasoljuk kihelyezésre. 
Szétszedett állapotban szállítható.
(Méretei: 185x 50 x 70cm; súlya: ~ 40kg

	
	


	SZEGEDI TÍPUSU forgami korlát
	

	[image: image54.emf]

	Öntöttvasból, fekete színre festve készül, melyre szükség esetén lánc akasztható. Betonba, aszfaltba dûbelezéssel rögzíthetõ.
Mérete:77 cm; súlya: ~11 kg



	Forgalmazza: Városszépítő Kft.

	BARCSI TIPUSÚ kerékpártároló
	

	[image: image55.jpg]




	A kívánt színre festett öntöttvas oszlopok között vastag falú csövekre van ráhúzva a kerékpár tartására szolgáló dupla kerek váz, melyet tûzihorganyzással és külön rendelésre, színre festenek. Leállítása a tõcsavarok bebetonozásával történhet. Szétszerelt állapotban szállítható.
Méretei: 340 x 50 x 100 cm; súlya: ~ 70 kg


	Forgalmazza: Városszépítő Kft. Jászberény
	

	pergola
	

	[image: image13.jpg]e

i 100044
0012
38012 ———-1"
fig.1 a2y

75050 (233) ratters
200450 (268) beam 2000 (60)
100100 (4x4) posts

P





	[image: image56.emf]

	Egyedi kivitelben
	


Cím: Városszépítő Kft: 5100 Jászberény, Ady E.u.25. Tel:57/504 577, mobil: 30/987 0031

Emlékmű megvilágítására szolgáló reflektor (1 db) 
Központi park lámpái ( 6 db)

	UTCABÚTOROK

	neve
	nettó ár
	bruttó ár
	mennyiség

	 
	eFt 
	 

	hírdetőtábla 2
	240
	288
	3 db

	hulladékgyűjtő
	330
	396
	11 db

	pad
	800
	960
	6 db

	forgalmi korlát, lánccal
	300
	360
	30 fm

	kerékpártároló
	150
	180
	2 db

	pergola
	500
	600
	15 fm

	reflektor
	500
	600
	1db

	park világítás
	1600
	1920
	7db

	rámpa korlát
	300
	360
	20 fm

	ivókút
	150
	180
	1 db

	  összesen:
	4 870   
	5 844   
	 

	szerelés   
	700
	840
	 

	szállítás 
	300
	360
	 

	bontás
	400
	480
	 

	mindösszesen
	6270
	7524
	 


5 számú melléklet
[image: image14.jpg]IuEYUOq 10X 104 yepapl wipponbere ] 05202’ L 0ZoNeA
njepase ze ‘Bawl geyyde weu jezevezs

PozOAIS) B BIRIONING OA9IBaW B Jei FIoUNg orgiBoul sgizsewpyBow Lojeq NAZE+O
2IIZSqOZS gAgIBaW B uaqiAuuswe
HRZSYIZSIN A = S-ZZN IPIRZDZ OPId} HOLIOW} BiA wo €
- SFAZAOArOoIN UaqUIZS SNZS HOAQY WIGXOZXOZ dOL ALID B wo 9 3
. &
>
& des) ongifawt
7 3
TUTT OO OVl 0P 0 090 00009 L7/ S
o et YN ) B
4% o
V7 e
7 g o
—
Ej
feuoasgpIy Abea Q0LX0ZX0L
sie} 1eInde ongiba

(inzs) oyApboazs uojeg

ZOHMYQ¥Yr OANYLIPNTI4 OATT1DIN ¥V ANTATIZSLZSTHIMVININ

(ABpAbey) pzedbpsomney sojouwoy uepezoAleizso Bia wo gL
uojeqdere N4/ze-+0 Bia o 0L
STZN IOIEZNZ DJOPIS) HOyIouIo) B wo ¢

UBqUIZS SINZS 3oARY ODISSYTD Biaun g

%ST SXOEX00|, ApBezs ey

| (W pz'1) usqbessalezs AgIBaw

AN

MVLNDOTVAD MyAQHYr L1FZAAYTL | ANFATTZSLZSTHINVININ




[image: image15.jpg](ol[eABey) yezeABesalaey soyoLoy UepezoAle)zso Bia wo g
(o]eABey) yezeiBesolaey soxowoy UejjezoA[eizso Bia wa g = uojaqdele N4 z&-0 Bia wo oz
uojeqdele N4 Z€-49 Bia wo oL N Fe100nq gagiBaw ST ZN X918ZnZ 919P{9) P2ILQI0Y WD ¢
G-T ZN 1eZNZ g1oPie) NOYIQWI) WO ¢ soujueABepy ejzse z|-gv nBessebew ozojen USqUIZS SNZS GOHR} dOL ALID BIA WD §
uaquyzs a3Nzs 93Sl dOL ALIQ B wo g |eB6e110d0> uojeqleizse 4z |-av Biawo g
N\W _ T
e i =
ot _ " %S b m %STT 3 2
%S b x| = | = < @ o
2| 3 . 3 = El g
s . |esseylnjapejoxing w og ehywezs jopuodowiosd e & W & =
S o ¢ J @ = =2 m
m m pelew eje|osng ms.m_mw_t ©oJN BysieH M = g 3
S|l & | o =4 R
3 3| < : a E o
2 5 | z = &,
[ -| 8 < 3 £
@ =| & . PN s <
& I 1 2 <
@ i
o Nl 2 : [S)
2 2| & | g S
=4 Q : <4 4
2 g i o =
= N fat
g 13 =
= i8] S,
@ o
@ =
— — £
05'¢02C =] 00°2-09'9 05 o't

11QZOM MIANIATIZS 090+0-000+0 VOLN VASHYH : ANIATIZSLZSTHIMVININ




SEMMELROCK KATALÓGUS RÉSZLETE         


HYKOMM gumiburkolat, a környezetrendezési terven jelölt játszótéri eszközök alá kerül: A rendelkezésre álló típusok közül az

50x50 cm - gumilap (32mm, 45mm, 60mm, 100mm vastag) kötésben történő fektetését javasoljuk, olajzöld színben. A burkolat vastagságát a telepítendő eszköz gyártója által megadott esési magasság figyelembevételével kell meghatározni.

Az 50 x 50 -es gumilapok egymástól való elmozdulásának kiküszöbölése érdekében a szemben lévő oldalakat 4 - 4 db 8 mm átmérőjű furatokkal látták el. Összekapcsolásukat a hozzá tartozó műanyag összekötő csapokkal, soreltolással lehet megvalósítani. Helyes lerakási formájukat, az alábbi ábra mutatja. 





TELEPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS

A HYKOMM lapok kavicságra és szilárd burkolatra egyaránt telepíthetők. Beruházói kérés, volt hogy szilárd burkolatra (betonalap), ragasztással történő telepítéssel foglalkozzunk, kedvezőbb alkalmazási tapasztalataik miatt, ennek technológiája:

Gumiburkolat ragasztása szilárd burkolatra:
A játszótéri eszközök alá 10 cm vtg. C4-32/FN aljzatbeton alkalmazása javasolt, levében simított felülettel. Ragasztáskor ennek a felületnek por-, szennyezés- és nedvességmentesnek kell lennie. Friss betonfelületek alkalmatlanok ragasztásra. A gumiragasztót ecsettel, spaklival lehet felvinni a ragasztandó gumiburkolat alsó felületének négy sarkára. A teljes felület leragasztása megakadályozza a víz megfelelő elvezetését, mely felfagyást és a gumiburkolat felpúposodását okozza. Az általunk forgalmazott ragasztóanyag anyagigénye: 0,2 kg/m2 
A telepített burkolat terhelhetősége teljes mértékben az alépítménytől függ, nagyobb terhelés esetén a HYKOMM gumi burkolaton nem marad maradandó elváltozás. 
A telepítés során fellépő hőmérséklet-változásokkal együtt járó térfogatváltozást is figyelembe kell venni!
A gumilapok kötésben vagy kötés nélkül, hálósan rakhatók le, melyek műanyag összekötő elemek segítségével rögzíthetőek. Javaslatunk a kötésben történő lerakás, mely nagyobb kötőerőt biztosít.

HYKOMM gumiburkolat karbantartása
· Hetente szükséges tisztítani cirokseprűvel, erős vízsugárral. 

· A HYKOMM térburkoló víz, 5% -os ultra, 5% -os szalmiák, telített konyhasó oldatokkal szemben teljes mértékben; 5% -os hypó oldattal szemben mérsékelten ellenálló. 

· A burkolat benzinnel és motorolajjal véletlenszerűen, és csak rövid ideig terhelhető (pl. elcsöpögés). Az üzemanyag szennyeződést a felületről azonnal el kell távolítani. 

· A burkolatot nyílt lángtól, illetve parázstól óvni kell. 
6.számú melléklet
JÁRDA és KIEMELT SZEGÉLY KIALAKÍTÁS AKADÁLYMENTESÍTÉSSEL

Általános kialakítás 
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1. számú ábra





2.számú ábra





3 számú ábra





Szabadság téri park





Központi park








� A 9 hrsz teljes területére vonatkozóan, mely a tervezési területnél nagyobb, attól nyugatra eső területet is magába foglalja.


1 csak a tervezéssel érintett területre vonatkozik    � Az engedélyes tervekre vonatkozik, melyek a kivitelezésre alkalmasak
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