Vése község Képviselő-testületének

8/2007. (III.26.) számú

 r e n d e l e t e

„Vése helyi építési szabályzatá”-ról szóló 

1/2007. (I.29.) számú rendelettel módosított

 5/2005. (IX.26.) számú rendeletének 

m ó d o s í t á s á r ó l .
Vése község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv) 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján - az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletre (a továbbiakban OTÉK) figyelemmel- az 5/2005.(IX.26.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.  „Vése helyi építési szabályzatá”-ról szóló 5/2005. (IX.26.) számú rendelet ( továbbiakban: R.) 6.§.(6)-(7). Bekezdésében foglaltak módosulnak:

„Különleges terület

6.§. 

(1) A település területén különleges területek a temető (Kü-T), az idegenforgalmi fogadóhelyek (az Erzsébet utca keleti részén lévő falumúzeum, vendégház és kézműves műhely (Kü-I1) , valamint a volt malom (Kü-I2)), az idősek otthona területe (Kü-Ö), a sportterület (Kü-S) és a hulladékudvar területe (Kü-H).

(2) A temető területén csak sírhelyek, a temető üzemeltetéséhez szükséges építmények, egyházi építmények és parkolóhelyek létesíthetők. A lezárt temető területe kegyeleti parkká alakítandó, és akként kezelendő.

(3) Urnás temetés elsődlegesen urnasírba javasolt, urnafal zárt kerítésként, vagy kerítésszakaszként alakítható ki.

(4) Az idegenforgalmi fogadóhelyek (a falumúzeum, vendégház és kézműves műhely (Kü-I1), és a volt malomból kialakítandó vendégház (Kü-I2)) területén, valamint az idősek otthona (Kü-Ö), és a sportterületen (Kü-S), illetve a hulladékudvar (Kü-H) területén a meghatározott funkcióval összefüggő épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el.

(5) A különleges területek övezeti előírásait a szabályozási tervek is tartalmazzák, az alábbiak szerint:

	Jel
	    Beépítési mód
	   Beépítési %

  maximum
	  Építménymag.

   maximum (m)
	  Telekterület

  minimum (m2)
	    Zölddel való fedettség (%)

	 Kü-T
	    SZ 
	   15
	     4,5  
	   K 
	50

	 Kü-I1
	    SZ 
	   20
	     4,5  
	   K
	50

	 Kü-I2
	    SZ 
	   30
	     7,5  
	   K
	50

	 Kü-Ö
	    SZ 
	   20
	     7,5  
	   3000
	50

	 Kü-S
	    SZ 
	   15
	     4,5  
	   1000
	40

	 Kü-H
	    SZ 
	   30
	     4,5  
	   3500
	40


A maximális építménymagasságnál nagyobb magasság is engedélyezhető, ha azt az adott funkcióra vonatkozó előírások indokolttá teszik (pl. harangtorony, sportcsarnok), továbbá ha az megfelel az OTÉK 36.§.(2) bekezdéseiben foglalt követelményeknek. Ennek indokoltságát – a települési főépítész, illetve annak hiányában a megyei főépítész szakvéleményének kikérésével – az engedélyező hatóság állapítja meg.

(6) Az elvi építési engedélyterv készítési kötelezettséggel érintett területeken – kivéve a KüH és KüI - konkrét beruházási szándék esetén – az érintett ingatlan egészére készített, a végállapotot tartalmazó – elvi építési engedélytervet készíteni. A megvalósítás több ütemben, szakaszosan is történhet. Amennyiben az elvi építési engedélyben szereplő tevékenység környezeti hatásvizsgálathoz kötött, az elvi építési engedélyterv során a vonatkozó jogszabály5 szerint kell eljárni.

(7) A különleges területen – kivéve a Küh, ahol konténer elhelyezhető - az épületek tetőfedése – a nagyfesztávú csarnokszerkezetek kivételével – cserép, betoncserép, bitumenes zsindely; a tetőidom jellemző hajlásszöge 35-45o közötti lehet. A nagyfesztávú csarnokszerkezetek – sportcsarnok, stb. – alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedéssel vagy fémlemezedéssel is építhetők.

(8) A 4,5 m maximális építménymagasságú övezetekben az építmények közötti legkisebb tűztávolság 6 m lehet. Ha a szomszédos építmények között nem biztosítható a minimum 6 m távolság, akkor az építményeket tűzfalas kialakítással kell létesíteni.

(9) A különleges területen:

a./ a teljes közműellátás, és 

b./ a burkolt út

biztosítandó.

(10) A parkolószükségletet elsősorban telken belül kell kielégíteni. Amennyiben a szükséges parkolóhelyeket telken belül nem lehet biztosítani, akkor a közterület tulajdonosának hozzájárulásával lehet a gépjárműveket közterületen elhelyezni. A területen csak fásított parkoló alakítható ki.

(11) A különleges területek lehatárolását a szabályozási tervek tartalmazzák.

Záró rendelkezések

2.§.

(1) E rendelet 2007. április 1.-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
                                   Bertók Katalin
Bertók László

                                    körjegyző
 polgármester

5 „A környezeti hatásvizsgálatról” szóló 20/2001.(II. 14.) Korm. rendelet
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