Vése község Képviselő-testületének

10/2007. (IX.27.) számú

 r e n d e l e t e

„Vése helyi építési szabályzatá”-ról szóló 

1/2007. (I.29.) és a 8/2007. (III.26.) számú rendeletekkel módosított

 5/2005. (IX.26.) számú rendeletének 

m ó d o s í t á s á r ó l .
Vése község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv) 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján - az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletre (a továbbiakban OTÉK) figyelemmel- az 5/2005.(IX.26.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.  „Vése helyi építési szabályzatá”-ról szóló 5/2005. (IX.26.) számú rendelet ( továbbiakban: R.) 4.§.(6)-(7). Bekezdésében foglaltak módosulnak:

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

4.§.

(1) A területre vonatkozóan az OTÉK 19.§. előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a területen nem helyezhetők el az OTÉK 19.§. (2) bekezdés 4 és 5 pontja, valamint a (3) bekezdés szerinti létesítmények.

(2) A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület – a szabályozási tervek is tartalmazzák az alábbiak szerint:

	      Jel
	    Beépítési mód
	   Beépítési %

  maximum
	    Építménymag.

   Maximum (m)
	  Telekterület

  Minimum (m2)

	 Gksz-1
	    SZ , O
	   60
	    7,5   
	3000 

	 Gksz-2
	    SZ 
	   30 
	    7,5   
	5000 


A maximális építménymagasságnál nagyobb magasság is engedélyezhető, ha azt az alkalmazott üzemtechnológia indokolttá teszi, továbbá ha az megfelel az OTÉK 36.§.(2) bekezdéseiben foglalt követelményeknek. Ennek indokoltságát – a települési főépítész, illetve annak hiányában a megyei főépítész szakvéleményének kikérésével – az engedélyező hatóság állapítja meg. 
A 394/4., 394/5. hrsz-ú ingatlanok esetében az építmény és a telekhatár távolsága legalább 1 m legyen.
(3) Konkrét beruházási szándék esetén – az érintett ingatlan egészére készített, a végállapotot tartalmazó – elvi építési engedélytervet kell készíteni – kivéve a GKSZ-1 esetében. A megvalósítás több ütemben, szakaszosan is történhet.

(4) Igény esetén portaépület az előkertben, illetve a beültetési kötelezettséggel érintett területen is építhető.

(5) A kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági területen meglévő lakóépületek felújíthatók, korszerűsíthetők, de nem bővíthetők, illetve új lakóépületek önállóan nem építhetők.

(6) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen az épületek tetőfedése – a nagyfesztávú csarnokszerkezetek kivételével – cserép, betoncserép, és bitumenes zsindely; a tető hajlásszöge 30-45o közötti lehet. A nagyfesztávú csarnokszerkezetek – raktárak, műhelyek, stb. – alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedéssel vagy fémlemez fedéssel is építhetők.

(7) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen:

a./ belterületen a teljes, külterületen legalább a részleges közműellátás és 

b./ a burkolt út 

biztosítandó

(8) A parkolószükségletet a telken belül kell kielégíteni. A területen csak fásított parkoló alakítható ki.

(9) A területen a zölddel való fedettség minimum 30 % kell legyen.

(10) A területen – beültetési kötelezettségként –a teljes telekméret minden 200 m2-e után 1 db, min. 16/18 törzskör- méretű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni; használatbavételi engedély csak a beültetési kötelezettség teljesítése után adható ki. A működés során a tulajdonos köteles gondoskodni a fák fenntartásáról, szükség esetén pótlásáról is.

 A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület lehatárolását a szabályozási tervek tartalmazzák.

Záró rendelkezések

2.§.

(1) E rendelet 2007. október 1.-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
                                   Bertók Katalin
Bertók László

                                    körjegyző
 polgármester
1

