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Vése község helyi hulladékgazdálkodási terve – MKM Consulting Kft.       
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I. fejezet
A tervkészítés általános adatai

Tervezési szint:

Helyi Hulladékgazdálkodási terv

Somogy megye - Vése község
A terv készítéséért felelős:

Vése Község Önkormányzata

A helyi hulladékgazdálkodási tervet készítette:

MKM Consulting Kft. (Pécs, 7623, Rét utca 39/1)

A tervezésben részt vett személyek:

Leitol Csaba – Ügyvezető

Drescher László – Közgazdász, Projektmenedzser

Fülöp Zoltán – Környezetmérnök, Minőségügyi vezető

Tóth Virág – Környezetmérnök

Horváth Viktória – Közgazdász

Szvitacs Miklós – Közgazdász

Balogh Edina – Menedzser asszisztens

Tervezési időszak:

2004-2008. közötti időszak

Tervezés báziséve:

A keletkező szilárd hulladékmennyiséget tekintve a 2002. évet,
a folyékony hulladék mennyiséget tekintve a 2001. évet,
a hulladékkezelő telepek esetében a legfrissebb adatokat szerepeltetjük.

Dátum:

2004. július

I.1. A település bemutatása

I./1. táblázat
A település jellemző 2002. évi statisztikai adatai (Forrás: KSH)

	Település
	Vése

	Terület [km2]
	42,92

	Lakónépesség a 2002. év végén
	818

	Lakásállomány a 2002. év végén
	335

	Villamos energiát fogyasztó háztartás
	349

	Vezetékes gázt fogyasztó háztartás
	43

	Közüzemi vízvezeték hálózat [km]
	9,6

	Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás
	335

	Lakosságnak szolgáltatott víz [1000 m3]
	19

	Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat [km]
	0

	Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakás
	0

	Működő vállalkozás összesen
	37


Vése Somogy nyugati részén található. Fekvés szerint Böhönyétől 10 km-re nyugatra. Helyközi buszközlekedés rendelkezésre áll és a településen vasútállomás nem található. Legközelebbi vasúti megállóhely Böhönyén található.

A környék éghajlata átmeneti jellegű, a nedves, kontinentális éghajlatot mediterrán és óceáni hatás befolyásolja. A csapadék mennyisége az országos átlagot valamivel meghaladja 700-800 mm, a napfénytartam ennek alatta marad 1900-2000 óra. Az évi középhőmérséklet 10-11 °C, a januári átlag hőmérséklet -2 – -1 °C, a júliusi középhőmérséklet 20-21°C. Az uralkodó szélirány É-i.

A település területe 42,92 km2, a lakosság száma 2002-ben 818 fő volt. A lakónépesség száma csökkenő tendenciát mutat, ami a születéshez képest magasabb halálozásoknak köszönhető. Ezt a mutatót enyhíti a bevándorlás jelenléte. Az élveszületések száma (6), ami kevesebb a halálozások számánál (14). A bevándorlás a településen megfigyelhető (2).

A községben 335 lakás található, vezetékes víz (335 lakásban) a háztartások 100 %-ában elérhető. A gáz (43 lakásban) is ki van építve. Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat nincs a faluban. A közüzemi vízvezeték-hálózat 9,6 km. A villamosenergiát fogyasztó háztartások száma 349. 2002-ben új lakás nem épült a településen és megszűnt lakás sem volt.

Nagy szerepet vállal a munkaadásban a helyi erdészet. A munkavállalás szempontjából Nagykanizsa és Nagyatád közelsége meghatározó. A vállalkozások száma összesen 37. Ebből 1 kft., 1 szövetkezet, 4 bt. és 30 egyéni vállalkozás gazdagítja a települést.

A település általános iskolával és óvodával rendelkezik. Az óvoda 25 férőhelyes. Az óvodába 32 gyerek jár, akikre 3 óvópedagógus felügyel. Az iskolába 135 diák látogatja, akiket 13 tanár tanít. A falu könyvtárában 9 000 kötet található.

Az idegenforgalom meghatározó szerepét a falusi turizmus felvirágoztatásában látják a helybeliek.

Megtekintésre érdemes a helytörténeti gyűjtemény és a kovácsmúzeum. A faluban különös hangsúlyt fordítva a kovácsmesterségre minden évben megrendezik a kovácstalálkozót.

I.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény értelmében az ország  hulladékgazdálkodási stratégiai célkitűzései, továbbá az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítése érdekében (a hulladékkeletkezés megelőzése, a hulladékok  minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladékok szakszerű ártalmatlanítása) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) készült, melyet a 110/2002.(XII.12.) OGY határozatával hirdettek ki.

Az OHT kihirdetését követően – arra építve – Regionális Hulladékgazdálkodási Terveket kellett készíteni (15/2003. KvVM rendelete, (XI.7.)), majd ezzel összhangban, a területi tervek kihirdetését követően 270 nappal a településeknek helyi terveket kell kidolgozni.

A helyi hulladékgazdálkodási tervek elsősorban az önkormányzatok által szolgáltatott adatokon alapulnak. A hiányzó adatok kapcsán megkeresték a terv készítői az adott településen közszolgáltató vállalatot, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséget, egyéb hulladékgazdálkodásban illetékes szolgáltatókat. A terv készítése során a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt legfrissebb változatát is felhasználták (megvalósíthatósági tanulmány, pénzügyi-gazdasági elemzés).

A helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítése érdekében, összhangban a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénnyel, illetve a 126/2003. évi kormányrendelet – A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről – rendelkezéseivel, figyelembe véve a 15/2003. KvVM rendeletet – A területi hulladékgazdálkodási tervekről – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott „Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez” elnevezésű dokumentumot, kérdőívek készültek. A települési jegyző részére eljuttatott, majd személyes megkeresés útján, kérdezőbiztosok segítségével kitöltött kérdőívek képezik jelen terv alapját. Az adatok összegyűjtése után kezdődött meg a meglévő adatok kiértékelése, a célok, prioritások meghatározása, illetve a célok elérését szolgáló cselekvési programok ütemtervének kialakítása. Az így elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervek további egyeztetések után a települési önkormányzat fogadja el, hagyja jóvá.

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási program települései az Európai Unió Kohéziós Alapja által támogatott regionális hulladékgazdálkodási program keretén belül közösen kívánják teljesíteni a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeiket. A 126/2003. (VIII. 15.) Kormány Rendelet 10 § értelmében az egyes településeken megvalósítandó elkülönített hulladékgyűjtés módja településenként kerül  meghatározásra, azonban a szervesanyag-tartalom csökkentést a résztvevő települések a közös hulladéklerakó tekintetében kívánják teljesíteni. Fentiek alapján jelen terv az adott településre vonatkozó hulladékgazdálkodási adatok mellett tartalmazza a tervezett hulladékgyűjtő rendszerre vonatkozó információkat is.

I.3. Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek

A helyi hulladékgazdálkodási tervezés kapcsán, még a kérdőívek kiküldése előtt egyeztetésre került sor Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel, majd az illetékes települési önkormányzattal. A helyi hulladékgazdálkodási terv szorosan illeszkedik a térség regionális hulladékgazdálkodási tervéhez. 

Jelen tervek alapját képező Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt elkészítése során a következő egyeztetések lefolytatására került sor: 

· Fejlesztési koncepció kialakítása (2002-2003): egyeztetés a térség városainak, majd a kisebb településeinek bevonásával.

· Projekt előkészítő tanulmánynak véleményeztetése (2002. szept.), véleményező: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai főosztálya

· Önkormányzati Együttműködési Megállapodás megkötése (2003. aug.): Mecsek-Dráva Projekt által érintett települések kötelezettségvállalásával

· Társulási Tanács megalakítása (2004. márc.): Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt iránt elkötelezett önkormányzatok egyeztetésének intézményesült formája a program megvalósításával, későbbi működtetésével kapcsolatos kérdésekben.

A projekt elkészítése kapcsán számos kérdésben volt szükség hatósági egyeztetésre. Bevont hatóságok: 

· a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel-környezetvédelmi engedélyeztetés, IPPC 

· Miniszterelnöki Hivatallal – finanszírozás, projektbeszámoló

· Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával – finanszírozás, projektmenedzsment

· KvVM szakmai főosztályok – program tartalmának szakmai egyeztetése

· KvVM által megbízott tanácsadó cégek – tenderkiírás, regionális programok összehasonlító elemzése

I.4. Tervezés folyamatában használt EWC kódok

A tervben használt hulladékfajták – a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján – EWC kódjait az alábbi táblázatban ismertetjük:

	Hulladékfajta
	EWC kód

	Nem veszélyes hulladékok

	Települési szilárd hulladék
	20 03 01

	Települési folyékony hulladék 
	20 03 04

	Kommunális szennyvíziszap 
	20 03 06

	Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 
	17 09 04

	Gumi
	16 01 03

	Veszélyes hulladékok

	Hulladékolajok
	20 01 26*

	Akkumulátorok és szárazelemek 
	20 01 33*

	Elektromos és elektronikai hulladékok
	20 01 35*, 20 01 36

	Kiselejtezett gépjárművek
	16 01 04* 

	Egészségügyi hulladékok 
	18 01

	Állati eredetű hulladékok 
	V 13403

	Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik 
	15 01 10*, 20 01 19*

	Azbeszt
	15 01 11* 

	Csomagolási hulladékok

	Papír és karton csomagolási hulladék 
	15 01 01

	Műanyag csomagolási hulladék 
	15 01 02

	Fa csomagolási hulladék 
	15 01 03

	Fém csomagolási hulladék
	15 01 04

	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
	15 01 05

	Egyéb, kevert csomagolási hulladék
	15 01 06

	Üveg csomagolási hulladék 
	15 01 07


	Textil csomagolási hulladék 
	15 01 09


II. fejezet
A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete
II.1.
A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége 

II.1.1 Nem veszélyes hulladékok

A településen 2002-ben 206 t/év települési szilárd hulladék és 30 149 m³/év folyékony hulladék keletkezett. 

A településen kommunális szennyvíziszap nem keletkezik. 

Az építési-bontási hulladék mennyiségére nincs adat.  

II./1. táblázat
A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

	Hulladék
	Mennyiség

	Települési szilárd hulladék
	206 (t/év)

	Települési folyékony hulladék
	30 149 (m³/év)*

	Kommunális szennyvíziszap
	Nem keletkezik

	Építési-bontási hulladékok és egyéb

inert hulladékok
	n.a.


* a Dél-Dunántúli Regionális Tervben szereplő adatok alapján

II.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok

A kiemelten kezelendő hulladékáramok szelektív gyűjtése közül az állati hulladékot más településre szállítják, mennyiségére vonatkozó adat nincs. 

II.1.3. Csomagolási hulladékok

A településen a csomagolási hulladékok gyűjtése nem valósul meg. 

II.2.
A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

II.2.1.
Nem veszélyes hulladékok

A község területén nem található nem veszélyes, felhalmozott hulladék

II.2.2. A területen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok

A község területén nem található kiemelten kezelendő, felhalmozott hulladék. 

II.2.3.
Csomagolási hulladékok

A község területén nem található csomagolási felhalmozott hulladék

II.3.
A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok

A településről a szilárd hulladék kiszállításra kerül, mert a településen nem található hulladékkezelő telep. A hulladék begyűjtését és elszállítását a RUMPOLD-MARCALI Kft. végzi. A települési szilárd hulladék a marcali hulladéklerakóba kerül.

A Dél-Dunántúli Regionális Terv adatai alapján a településen 2001-ben 30 149 m³/év folyékony hulladék keletkezett. A Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez című dokumentumban meghatározott irányszámok alapján, továbbá a település által szolgáltatott adatok alapján, a településről – szakértői becslések szerint – 4 583 m³/év folyékony hulladékot szállítanak el tengelyen. 

Az építési-bontási hulladék éves mennyiségére nincs adat.

A településre hulladékbeszállítás nem történik.

II./2. táblázat
A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük

	Hulladék
	Településre beszállított

(t/év)
	Településről kiszállított

(t/év)

	Települési szilárd hulladék
	0
	206 (t/év)

	Települési folyékony hulladék
	0
	4 583 (m³/év)

	Kommunális szennyvíziszap
	0
	Nem keletkezik

	Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok
	0
	0  


II.3.2.
A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok

A kiemelten kezelendő hulladékáramok szelektív gyűjtése közül az állati hulladékot más településre szállítják, mennyiségére vonatkozó adat nincs. 

II. 3. 3. Csomagolási hulladékok

A településen a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése nem valósul meg.  

II.4.
A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok

II./3. táblázat
A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

	Hulladék
	Hasznosítás
	Égetés
	Lerakás
	Egyéb kezelt

	
	t/év
	%
	t/év
	%
	t/év
	%
	t/év
	%

	Települési szilárd hulladék
	-
	-
	-
	-
	206
	100
	-
	-

	Települési folyékony hulladék
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 149 m3/év
	100

	Kommunális szennyvíziszap*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok
	-
	-
	-
	-
	n.a.
	n.a.
	-
	-


*A településen kommunális szennyvíziszap nem keletkezik

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok

A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtése nem valósul meg.   

II. 4. 3.
Csomagolási hulladékok

A csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése nem valósul meg. 

III. fejezet
A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

III. 1.
A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése

· Az önkormányzat területén telephelyengedéllyel, illetve hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelési tevékenységet végző vállalkozás nem működik.
IV. fejezet
Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések
· Vése község Önkormányzata nem hozott rendeletet hulladékgazdálkodással vagy kezeléssel kapcsolatban. 

· Az önkormányzat nem hozott speciális intézkedést hulladékkezeléssel kapcsolatban.

V. fejezet
A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások
V.1.
Hulladékok gyűjtése és szállítása

A szilárd hulladék elszállítására a település a RUMPOLD-MARCALI Kft végzi. A hetente egyszer összegyűjtött hulladékot a marcali hulladéklerakóba szállítják.

A folyékony hulladék esetében a tengelyen való elszállításról minden háztartás egyénileg gondoskodik az önkormányzatnak nincs szerződése közszolgáltatóval a folyékony hulladék begyűjtésére, szállításra és kezelésre.

Az építési törmelék teljes mennyiségére nincs adat.

A csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése nem megoldott, időszakos gyűjtés keretében iskolai papírgyűjtést végeznek évi egyszeri alkalommal.. 

V./1. táblázat: A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek

	Hulladék
	Begyűjtő,
szállító neve
	Székhely
(település)
	Begyűjtött hulladék-mennyiség
	Begyűjtő kapacitása (t/év)
	Begyűjtésre használt szállító-
eszköz
	Kezelő meg-nevezése

	Települési szilárd hulladék
	RUMPOLD-MARCALI Kft.
	Marcali
	  206 t/év 
	65 000 t/év
	Tömörítős hulladék-gyűjtő 
gépjármű
	RUM-POLD-MARCALI Kft

	Folyékony hulladék*
	n.a.
	n.a.
	4 583 m³/év
	n.a.
	Tengelyen elszállítva
	n.a.


* A folyékony hulladék elszállításáról minden háztartás egyénileg gondoskodik.

 V.1.2.
A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése 
A település területén nem található:

· hulladékkezelő telep

· válogató szervezet

· hasznosító szervezet

· engedélyezett lerakó. 

A településen az önkormányzat üzemeltetésében préskonténerrel felszerelt átrakóállomás működik. Az átrakóra három település (Vése, Nemesdéd, Varászló) hulladéka kerül. A hulladékot a Rumpold Marcali Kft szállítja el a Marcali hulladéklerakóba.

V.1.3.
A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése

A településen illegális hulladéklerakó nincs, egy felhagyott, reultivált hulladéklerakó van magánvállalkozás tulajdonában. 
V.2. 
A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők
V.2.1. 
A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen

A településen szelektív gyűjtés nem megoldott.

V.2.2.
A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló- és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése
A település területén sem a zöldhulladékot, sem a biohulladék gyűjtése illetve a házi komposztálás sem valósul meg.

V.3.
A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

A településen összese 30 149 m3 folyékony hulladék keletkezik, ami 1 főre lebontva 36,86 m3-t jelent. A települési folyékony hulladék 100 %-át tengelyen elszállítják. A település területén a folyékony hulladékot nem kezelik. 

V.3.1. 
A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtés – körzetenként

V./2. táblázat 
A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége

	
	Leé (m3/év/fő)
	Mennyiség (t/év)

	Települési folyékony hulladék
	36,86
	30 149 m3 /év


VI. fejezet Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

VI.1.
A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele 

VI. 1. 1.
A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása 

VI./1. táblázat
A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év)

	Hulladék
	2002

(t/év)
	2005

(t/év)
	2008

(t/év)

	Települési szilárd hulladék
	206 (t/év)
	219 (t/év)
	232 (t/év)

	Települési folyékony hulladék
	30 149 (m3/év)
	30 149 (m3/év)
	30 149 (m3/év)

	Kommunális szennyvíziszap
	Nem
keletkezik.
	Nem
keletkezik.
	Nem
keletkezik.

	Építési-bontási hulladékok és egyéb

inert hulladékok
	n.a.
	n.a.
	n.a.


VI./2. táblázat 
A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött hulladékáramok tervezett mennyisége (t/év)

	Hulladék
	2002

(t/év)
	2005

(t/év)
	2008

(t/év)

	Műanyag
	19,57
	23,61
	26,63

	Üveg
	7,83
	7,95
	8,03

	Fém
	7,35
	7,36
	7,30

	Textil
	3,41
	3,47
	3,52

	Biohulladék
	80,77
	83,24
	86,75

	Papír
	26,73
	29,76
	32,95

	Veszélyes hulladék
	2,69
	2,58
	2,43

	Egyéb
	57,64
	61,03
	64,39

	Összesen
	206,00
	219,00
	232,00


VI.1.2.
Csökkentési célok

· Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározásánál alapul vettük a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, a 110/2002. (XII. 12.) OGY határozatban kihirdetett, 2002. november 26-án elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) és a 15/2003. KvVM rendeletben kihirdetett Dél-Dunántúli Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Tervét.

· A helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadása után – ami a 2004-2008-as időszakra vonatkozik – a tervről kétévente beszámolót kell készíteni és hatévente meg kell újítani. A helyi hulladékgazdálkodási terv céljait figyelembe kell venni és be kell építeni az önkormányzat más ágazati intézkedéseibe is.

· Biztosítani és folyamatosan fejleszteni (képzés) kell a végrehajtáshoz az önkormányzatnak a megfelelő szakértői apparátust. Együtt kell működni a térségben kialakításra kerülő Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program koordináló szervezeteivel.

A 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény 56.§-a alapján a hulladéklerakóban ártalmatlanításra kerülő hulladék biológiailag lebomló szervesanyag tartalmát a bázis évhez viszonyítva 2004. július 1-ig 75 %-ra, 2007. július 1-ig 50 %-ra (2014. július 1-ig pedig 35 %-ra) kell csökkenteni.

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt prognosztizálja a hulladékösszetétel alakulását 2001-2030 között. (lásd a VI/1. számú ábrát). Ez alapján a Programban részt vevő falvak települési szilád hulladékában található biohulladék aránya folyamatosan csökken.

VI/1. ábra: Hulladékösszetétel a falvakban
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Ugyancsak a fent említett jogszabály szerint 2005. július 1-ig a hulladékká vált csomagolóanyagok legalább 50 %-át hasznosítani kell és ezen belül legalább 25 % anyagában kell, hogy hasznosításra kerüljön, úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15 % legyen.

A település a 26/2002. (II. 27.) A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló kormányrendelet szerint, mivel a 2000 lakosegyenérték alatti terhelésű szennyvíz-elvezetési területeken lévő települések közé tartozik, nem része a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programnak. Vése a 25/2002. (II. 27.) A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló jogszabály 3. számú melléklete szerint E791/1 települési kóddal rendelkezik. A 26/2002. kormányrendelet szerint ezeken a településeken, ahol a gyűjtőrendszerek létrehozása nem indokolt, akár azért, mert nem járna környezeti előnyökkel, akár azért, mert túlságosan költséges lenne, azonos szintű környezetvédelmet nyújtó egyedi rendszereket vagy más megfelelő rendszereket kell alkalmazni. Az ezzel kapcsolatos intézkedések tervezésére a jelen helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata során kell sort keríteni, mivel az intézkedések megvalósításának jogszabályban meghatározott határideje a tervezési időszakot meghaladja és jelenleg a település számára sem áll rendelkezésre olyan forrás, amelyből a szükséges intézkedéseket határidő előtt megvalósíthatná.

Vése község az alábbi táblázatban található csökkentési célokat tűzte ki a tervidőszakra:

VI./3. táblázat
A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok

	Hulladék
	Csökkentési cél

	települési szilárd 
hulladék
	A lerakott hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése 2004-re 75 %-ra, 2007-re 50 %-ra, a hulladékgazdálkodási törvényben foglaltaknak megfelelően.

El kell érni, hogy 2008-ban a lerakási arány 60 % alá csökkenjen.

	települési folyékony 
hulladék
	A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programban (NTSZMP) előírtak szerint – a „B” program részeseként – meg kell valósítani a szennyvízberuházást. Ennek megfelelően, el kell érni, hogy minél nagyobb arányban kössenek rá az ingatlantulajdonosok a hálózatra.

	kommunális szennyvíziszap
	Nem keletkezik kommunális szennyvíziszap.

	építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok
	Csak a nem hasznosítható inert hulladék kerüljön lerakóban ártalmatlanításra. Az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, és a legális ártalmatlanítás lehetőségének megteremtése.


VI./4. táblázat
A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok

	Hulladék
	Csökkentési cél

	Hulladékolajok
	Hulladékok elkülönített gyűjtése hulladékudvarban, majd a szakszerű hasznosításuk és ártalmatlanításuk.

	Akkumulátorok és szárazelemek
	Hulladékok elkülönített gyűjtése hulladékudvarban, majd a szakszerű hasznosításuk és ártalmatlanításuk.

	Elektromos és elektronikai hulladékok
	Hulladékok elkülönített gyűjtése hulladékudvarban, majd a szakszerű hasznosításuk és ártalmatlanításuk.

	Kiselejtezett gépjárművek
	Együttműködés kialakítása a helyi hasznosító szervezetekkel a kiselejtezett gépjárművek hasznosítása érdekében, csatlakozás az országos gyűjtőhálózathoz. 

	Egészségügyi hulladékok
	Lehetőség biztosítása az országos gyűjtőrendszeréhez való csatlakozáshoz.

	Állati eredetű hulladékok
	Lehetőség biztosítása az országos gyűjtőrendszeréhez való csatlakozáshoz.

	Növényvédőszerek és 
csomagoló eszközeik
	Hulladékok elkülönített gyűjtése hulladékudvarban, majd a szakszerű hasznosításuk és ártalmatlanításuk.

	Azbeszt
	Lehetőség biztosítása az azbeszt hulladékok országos gyűjtőrendszeréhez való csatlakozáshoz.

	Egyéb hulladék
	Hulladékok elkülönített gyűjtése hulladékudvarban, majd a szakszerű hasznosításuk és ártalmatlanításuk.


VI./5. táblázat
A csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok
	Hulladék
	Csökkentési cél

	Papír és karton 
csomagolási hulladék
	Szelektív gyűjtés biztosítása továbbra is, és a külön gyűjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történő átadása.

	Műanyag 
csomagolási hulladék
	Szelektív gyűjtés biztosítása továbbra is, és a külön gyűjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történő átadása.

	Fa csomagolási hulladék
	Anyagában történő hasznosítás biztosítása. 

	Fém csomagolási hulladék
	Szelektív gyűjtés biztosítása, hulladékudvaron keresztül és a külön gyűjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történő átadása. Az eljárás során mágneses szeparáció alkalmazása.

	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
	Anyagában történő hasznosítás biztosítása.

	Egyéb, kevert 
csomagolási hulladék
	Anyagában történő hasznosítás biztosítása.

	Üveg csomagolási hulladék
	Szelektív gyűjtés biztosítása továbbra is, és a külön gyűjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történő átadása.

	Textil csomagolási hulladék
	Anyagában történő hasznosítás biztosítása.


VI.2. 
Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése

VI./6. táblázat
A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok
	Hulladék
	Hasznosítási, ártalmatlanítási cél

	települési szilárd hulladék
	Megteremteni a lehetőségét annak, hogy a hulladék minél nagyobb hányada kerüljön hasznosításra. A lerakást a lehető legnagyobb mértékben minimalizálni kell.

	települési folyékony 
hulladék
	A helyben maradó folyékony hulladék megfelelő ártalmatlanításának megszervezése.

	kommunális szennyvíziszap
	Nem keletkezik kommunális szennyvíziszap.

	építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok
	Biztosítani kell a településen keletkező építési-bontási és egyéb inert hulladék külön gyűjtését, elszállítását és szakszerű újrahasznosítását, esetleg ártalmatlanítását.


VI./7. táblázat
A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása
	Hulladék
	Hasznosítási, ártalmatlanítási cél

	
	Helyi
	Területi

	települési 
szilárd 
hulladék
	Megteremteni a lehetőségét annak, hogy a keletkező hulladékok minél nagyobb hányada anyagában vagy energetikailag hasznosuljon, és a lerakóba csak a más módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerüljön.
	A már működő hasznosító létesítmények fejlesztésével, új technológiák telepítésével biztosítani kell, hogy a keletkező hulladékok fele anyagában vagy energetikailag hasznosuljon, és lerakóba csak a más módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerüljön.

	települési 
folyékony
 hulladék
	A folyékony hulladék megfelelő ártalmatlanításának megszervezése a településen.
	A tengelyen elszállított szennyvíz szakszerű ártalmatlanításának biztosítására 5 szennyvíztelepen – Beremend, Bóly, Sátorhely, Siklós, Szentlőrinc – szükséges szippantott szennyvíz fogadó-előkezelő műtárgyat létesíteni.

	kommunális szennyvíziszap
	A településen nem keletkezik szennyvíziszap.
	Az alapvetően elérendő cél a szennyvíztelepi iszapok minél nagyobb arányú talajerő-visszapótláskénti (injektálás, komposztálás) hasznosítása a mezőgazdaságban.

Cél, hogy 2008-ra a teljes keletkező szennyvíziszap mennyiségének 24,5 %-át komposztálás után hasznosítsák.

	Építési-bontási és egyéb inert hulladékok
	Biztosítani kell a településen keletkező építési-bontási és egyéb inert hulladék külön gyűjtését, elszállítását és szakszerű újrahasznosítását, esetleg ártalmatlanítását.
	Cél a hasznosítási arány növelése és az, hogy csak a nem hasznosítható inert hulladék kerüljön lerakóban ártalmatlanításra.


VI./8. táblázat
A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok
	Hulladék
	Hasznosítási, ártalmatlanítási cél

	Hulladékolajok
	A lakosság részére lehetőség biztosítása a szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére.

Ideiglenes tárolás szakszerű megoldása.

A hulladék ártalmatlanításának megszervezése.

Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz.

	Akkumulátorok és 
szárazelemek
	Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának segítségével.

Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz.

	Elektromos és elektronikai hulladékok
	Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának segítségével.

Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz.

	Kiselejtezett gépjárművek
	Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz.

	Egészségügyi hulladékok
	Nem önkormányzati tulajdonú egészségügyi intézménynél információ szolgáltatása az ártalmatlanítás lehetőségéről.

	Állati eredetű hulladékok
	Szelektív gyűjtés biztosítása.

Kapcsolódás a regionális ártalmatlanító műhöz, amennyiben a tervezési időszakban megvalósul.

	Növényvédőszerek és 
csomagoló eszközeik
	Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának segítségével.

	Azbeszt
	Információ szolgáltatása a lakosságnak a lehetséges ártalmatlanítás módjáról.

Kapcsolódás az országos azbesztmentesítési programhoz.

	Egyéb hulladék
	-


VI./9. táblázat
A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

	Hulladék
	Hasznosítási, ártalmatlanítási cél

	
	Helyi
	Területi

	Hulladékolajok
	A lakosság részére lehetőség biztosítása a szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére.

Ideiglenes tárolás szakszerű megoldása.

A hulladék ártalmatlanításának megszervezése.

Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz.
	A fáradt olajok begyűjtési rendszerének meglévő hálózatát tovább kell fejleszteni.

A fáradt olajok környezetvédelmi szempontból kifogástalan hasznosítása.

	Akkumulátorok és szárazelemek
	Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának segítségével.

Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz.
	A kialakult gyűjtőhálózat hatékonyabb működése, a lakosság körében keletkező akkumulátor és elem hulladékok begyűjtésének fokozása és a bevallási fegyelem javítása.

	Elektromos és elektronikai hulladékok
	Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának segítségével.

Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz.
	A hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztése révén – képet kell alkotni a térségben keletkező elektronikai hulladékok mennyiségéről.

Ki kell alakítani a szükséges infrastruktúrát.

	Kiselejtezett gépjárművek
	Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz.
	Törekedni kell a bontás során képződő hulladékok szelektív gyűjtésére, és minél kisebb arányú lerakással történő ártalmatlanítására.

	Egészségügyi hulladékok
	Nem önkormányzati tulajdonú egészségügyi intézményeknél információ szolgáltatása az ártalmatlanítás lehetőségéről.
	Az egészségügyi ellátás során keletkező fotokémiai hulladékok ezüst tartalmának minél nagyobb arányú hasznosítására kell törekedni.

Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok – mára már megvalósult – gyűjtésével és ártalmatlanításával párhuzamosan a már kialakult rendszer további kiterjesztésével teljes körűvé kell tenni a kisebb orvosi rendelőkben keletkező betegellátási hulladékok begyűjtését és ártalmatlanítását az ország más területein lévő ártalmatlanító létesítmények igénybevételével.

A jogi keretek megteremtése után ki kell alakítani a gyógyszerhulladékok begyűjtésének – mindenki által elérhető – rendszerét.

	Állati eredetű hulladékok
	Szelektív gyűjtés további biztosítása.

Kapcsolódás a regionális ártalmatlanító műhöz, amennyiben a tervezési időszakban megvalósul.
	Az állati takarmányozás mellett a talajerő visszapótlását célzó hasznosítást előtérbe kell helyezni.

A takarmányozásra és talajjavításra nem alkalmas állati hulladékok égetéssel történő ártalmatlanítása érdekében fejleszteni kell a szelektált gyűjtés, begyűjtés és szállítás rendszerét, színvonalát.

Meg kell szüntetni a dögkutakat, dögtereket, azaz az állati hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását.

	Növényvédő-szerek és 
csomagoló 
eszközeik
	Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának segítségével.
	A korábbi tevékenységekből származó, felhalmozott növényvédőszeres csomagolóeszköz depóniákat teljes mértékben fel kell számolni. 

A lakossági szelektív gyűjtés keretében meg kell teremteni a kis mennyiségben keletkező növényvédőszeres hulladékok gyűjtésének lehetőségét.


VI./10. táblázat
A csomagolási hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok
	Hulladék
	Hasznosítási, ártalmatlanítási cél

	Papír és karton 
csomagolási hulladék
	Szelektív hulladékgyűjtési rendszer biztosítása továbbra is a hulladékok különgyűjtésének kialakításához.

A nem szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok energetikai hasznosítási lehetőségének megteremtése.

	Műanyag 
csomagolási hulladék
	Szelektív hulladékgyűjtési rendszer biztosítása továbbra is a hulladékok különgyűjtésének kialakításához. A nem szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok energetikai hasznosítási lehetőségének megteremtése.

	Fa csomagolási hulladék
	Energetikai hasznosítás megteremtésének lehetősége.

	Fém csomagolási hulladék
	Anyagában történő hasznosítás, mágneses szeparációs eljárás segítségével.

	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
	Lerakott mennyiség csökkentése mechanikai előkészítés és energetikai hasznosítás biztosításával.

	Egyéb, kevert 
csomagolási hulladék
	Lerakott mennyiség csökkentése energetikai hasznosítás lehetőségének megteremtésével.

	Üveg csomagolási hulladék
	Szelektív hulladékgyűjtési rendszer biztosítása továbbra is a hulladékok különgyűjtésének kialakításához.

	Textil csomagolási hulladék
	Lerakott mennyiség csökkentése energetikai hasznosítás lehetőségének megteremtésével.

Karitatív gyűjtések támogatása.


VI./11. táblázat
A csomagolási hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása
	Hulladék
	Hasznosítási, ártalmatlanítási cél

	
	Helyi
	Területi

	Papír és karton csomagolási hulladék
	Szelektív hulladékgyűjtési rendszer biztosítása továbbra is a hulladékok különgyűjtésének kialakításához.

A nem szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok energetikai hasznosítási lehetőségének megteremtése.
	A hasznosítás terén az EU előírásoknak megfelelően a csomagolási hulladék hasznosításában 2005-ig el kell érni az 50 %-os hasznosítási arányt.

A hulladékgazdálkodási törvény előírásai szerinti, a csomagolóanyagokra vonatkozó hasznosítási kötelezettség teljesítése érdekében legalább az e hulladékokra kiterjedő elkülönített begyűjtést 2005-ig a régió lakosságának legalább 40%-ára, 2008-ig 60 %-ára ki kell terjeszteni.

Ösztönözni kell a Dél-Dunántúli Régióban a termelői hasznosító rendszerek kiépülését, illetve a termelők, hulladékkezelők és hasznosítók közötti kapcsolatok fejlődését.

	Műanyag 
csomagolási
hulladék
	Szelektív hulladékgyűjtési rendszer biztosítása továbbra is a hulladékok különgyűjtésének kialakításához.
	

	Fa csomagolási hulladék
	Energetikai hasznosítás megteremtésének lehetősége.
	

	Fém csomagolási hulladék
	Anyagában történő hasznosítás mágneses szeparációs eljárással.
	

	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
	Lerakott mennyiség csökkentése mechanikai előkészítés és energetikai hasznosítás biztosításával.
	

	Egyéb, kevert csomagolási hulladék
	Lerakott mennyiség csökkentése energetikai hasznosítás lehetőségének megteremtésével.
	

	Üveg 
csomagolási
hulladék
	Szelektív hulladékgyűjtési rendszer biztosítása továbbra is a hulladékok különgyűjtésének kialakításához.
	

	Textil
csomagolási
hulladék
	Lerakott mennyiség csökkentése energetikai hasznosítás lehetőségének megteremtésével.

Karitatív gyűjtések támogatása.
	


A hulladékok tervezési időszak végére (2008) várható mennyiségét, a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Programban kialakított marcali hulladékközpontra vonatkozóan becsüljük meg. Ez azt jelenti, hogy a VI./12. és a VI./13. táblázatban szereplő adatok a hulladékközpontba beszállításra kerülő anyagokat foglalják magukban. Vése Község hulladéka is ide fog beérkezni.

VI./12. táblázat
A Marcali Hulladékkezelő Központ tervezési időszak végére várható csomagolási hulladékmennyiségei, hasznosítási mennyiségei és hasznosítási arányuk

	MARCALI 
HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONT
	 
	DÁTUM
	2008

	
	KELETKEZŐ
HULLADÉK (t)
	Papír csom.
	1 444

	
	
	Műanyag csom.
	2 716

	
	
	Üveg csom.
	746

	
	
	Fém csom.
	654

	
	ANYAGÁBAN 
HASZNOSÍTOTT 
HULLADÉK (t)
	Papír csom.
	606

	
	
	Műanyag csom.
	1 103

	
	
	Üveg csom.
	205

	
	
	Fém csom.
	589

	
	ANYAGÁBAN 
VALÓ 
HASZNOSÍTÁS 
ARÁNYA (%)
	Papír csom.
	41,95%

	
	
	Műanyag csom.
	40,63%

	
	
	Üveg csom.
	27,49%

	
	
	Fém csom.
	90,0%


VI./13. táblázat
A Marcali Hulladékkezelő Központ tervezési időszak végére várható csomagolási hulladékmennyiségei, hasznosítási mennyiségei és hasznosítási arányuk

	CSOMAGLÁSI DIRKETÍVA - MARCALI
	 
	DÁTUM
	2008

	
	PAPÍR
CSOMAGOLÓ
	Keletkező mennyiség (t)
	1 444

	
	
	Anyagában hasznosított (t)
	606

	
	
	Energetikai hasznosítás (t)
	694

	
	
	Összes hasznosított (t)
	1 299

	
	
	Anyagában hasznosítás aránya (%)
	41,9%

	
	
	Összes hasznosítás aránya (%)
	90,0%

	
	MŰANYAG CSOMAGOLÓ
	Keletkező mennyiség (t)
	2 716

	
	
	Anyagában hasznosított (t)
	1 103

	
	
	Energetikai hasznosítás (t)
	1 341

	
	
	Összes hasznosított (t)
	2 444

	
	
	Anyagában hasznosítás aránya (%)
	40,6%

	
	
	Összes hasznosítás aránya (%)
	90,0%

	
	ÜVEG 
CSOMAGOLÓ
	Keletkező mennyiség (t)
	746

	
	
	Anyagában hasznosított (t)
	205

	
	
	Energetikai hasznosítás (t)
	0

	
	
	Összes hasznosított (t)
	205

	
	
	Anyagában hasznosítás aránya (%)
	27,5%

	
	
	Összes hasznosítás aránya (%)
	27,5%

	
	FÉM 
CSOMAGOLÓ
	Keletkező mennyiség (t)
	654

	
	
	Anyagában hasznosított (t)
	589

	
	
	Energetikai hasznosítás (t)
	0

	
	
	Összes hasznosított (t)
	589

	
	
	Anyagában hasznosítás aránya (%)
	90,0%

	
	
	Összes hasznosítás aránya (%)
	90,0%

	
	ÖSSZES 
CSOMAGOLÓ
	Keletkező mennyiség (t)
	5 559

	
	
	Anyagában hasznosított (t)
	2 502

	
	
	Energetikai hasznosítás (t)
	2 035

	
	
	Összes hasznosított (t)
	4 537

	
	
	Anyagában hasznosítás aránya (%)
	45,0%

	
	
	Összes hasznosítás aránya (%)
	81,6%


VII. fejezet
A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program
Vése község a települési szilárdhulladék-gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeinek a megoldására csatlakozott a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Programhoz, amely Pécs Megyei Jogú Város kezdeményezésére a Pécs, Marcali, Nagyatád, Barcs, Dombóvár, Sellye és Bóly vonzáskörzetében lévő települések között jött létre. A Program célkitűzései a következők:

1. A régió hulladékkezelésére műszaki és jogi követelményeknek megfelelő hulladékgyűjtő és kezelő rendszer létrehozása;

2. A csomagolóanyagok, zöldhulladékok (ezer fő feletti településeken) és a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésének bevezetése a hulladékok újrahasznosítható részének visszaforgatása céljából;

3. A lerakóba kerülő biológiailag lebomló hulladékok mennyiségének csökkentése komposztáló berendezések beiktatásával, felhasználva a rendszeren belül szelektíven gyűjtött zöldhulladékokat, illetve a mechanikai szétválasztás után elkülönített bomló szerves hulladékokat. A bomló szerves hulladék sterilizálásának, a keletkező biogázok ellenőrzött körülmények közötti összegyűjtésének és energetikai, valamint hőhasznosításának. biofermentálással történő biztosítása;

4. Az anyagában nem hasznosítható éghető hulladékok energetikai hasznosítása;

5. A végleges lerakásra kerülő hulladékmennyiség minimalizálása, a hulladéklerakásra meglévő lerakók, a jelenlegi műszaki és környezetvédelmi paramétereknek megfelelő bővítésével;

6. Gondoskodás a háztartási hulladék veszélyes komponenseinek külön gyűjtéséről és megfelelő módon történő elhelyezéséről;

7. A hulladékok hasznosításából származó gazdasági és financiális előnyök kihasználása a lakossági díjak megfizethető szinten tartása érdekében.

8. A régi lerakók rekultiválásával a terület-felhasználás valamint  a lerakók által okozott környezeti terhelés csökkentése;

9. Publicitási intézkedések bevezetésével a lakosság körében a helyes hulladékkezelés és a szelektív hulladékgyűjtés módszereinek megismertetése és elfogadtatása, a környezettudatos magatartás népszerűsítése;

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program legfőbb előnye, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert a környezetvédelmi, műszaki és gazdasági követelményeknek megfelelően korszerűsíti. A műszaki védelemmel nem rendelkező hulladéklerakók rekultiválásával és a korszerűtlen gyűjtőjárművek lecserélésével csökkenthető a talaj, víz és a levegő szennyezése; a lerakásra kerülő hulladékban az újrahasznosítható anyagok (csomagolóeszközök, szervesanyag) mennyisége az EU követelményeknek megfelelően lecsökkenthető; valamint az egységes beruházások és az egységes üzemeltetés egységes díjrendszer bevezetését teszi lehetővé.

A komplex hulladékgazdálkodási program a nagytérségben élő 454 153 állandó lakost érint. Becslések szerint ez a népesség jelenleg mintegy 171 ezer tonna hulladékot termel, amely várhatóan évente folyamatosan növekszik és a projekt utolsó évében (2030) meghaladja a 234 ezer tonnát.

A program várt élettartama 25 év, amiből 3 évet vesz igénybe a javasolt fejlesztések megvalósítása. A kivitelezés 2007-ben kezdődhet, amennyiben a Kohéziós Alap pályázat sikeresen zárul. A teljes rendszer üzemeltetése a beruházási szakasz 2008. évi befejezését követően 2009-től indulhat. A rendszer működési ideje alatt a szelektíven gyűjtött, válogatott és újrahasznosított hulladékok mennyisége fokozatosan növekszik. Az évente elért visszagyűjtési és hasznosítási arányok teljesítik a magyar és EU jogszabályok követelményeit.

A program teljes beruházási költsége 21 638 millió Ft.

VII.1.
Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakkal összhangban a 75/44/EGK Hulladék Keretirányelv és az EU hulladékgazdálkodási stratégiája alapján kerülhet meghatározásra a hulladékgazdálkodási műveletek prioritása. Fentiek értelmében elsődlegesen a hulladék keletkezésének minimalizálására kell törekedni, amely keretében a megelőzését kell előtérbe helyezni. Ha ez nem lehetséges a termékek ismételt felhasználását (újrahasználat), illetve anyagában hasznosítását kell támogatni. Amennyiben ezek az intézkedések csak jelentős többlet költséggel valósíthatók meg, akkor lehetőség szerint a hulladékok energetikai hasznosítását kell előtérbe helyezni, a hulladékok lerakókban történő ártalmatlanítása csak a legvégső megoldás lehet.

VII./1. ábra
Hulladékgazdálkodási műveletek prioritása

	Legvégső megoldás
Elsődeges cél
	Lerakással történő ártalmatlanítás

	
	Energetikai hasznosítás

	
	Anyagában hasznosítás

	
	Újrahasználat

	
	Megelőzés


Vése település prioritási sorrendje a célok megvalósításában:

· a lakossági felvilágosítás, tudatformálás segítségével biztosítani a hulladékkeletkezés minimalizálását, illetve a környezettudatos háztatás vezetésének elterjesztése,

· komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása és közös üzemeltetése a résztvevő településekkel,

· a szerves-hulladék csökkentését célzó gyűjtési rendszer kialakítása, illetve a házikomposztálási gyakorlat meghonosítása,

· a csomagoló eszköz hulladékok szelektív gyűjtésének biztosítása,

· korszerű regionális hulladéklerakó igénybevétele a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására,

· az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, illetve a meglévő lerakó rekultiválása.

Vése település részét képezi a Duna-Tisza-Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszernek, amely részét képezi a programmal kapcsolatos PR tevékenységek ellátása. Ennek célja a rendszer működésével kapcsolatos információk továbbítása a lakosság felé, a környezettudatosság fejlesztése illetve a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. A lakossági PR intézkedések során a hulladékgazdálkodási műveletek prioritását figyelembe véve elsősorban a megelőzésre, illetve a szelektív hulladékgyűjtésre és ezzel kapcsolatos teendőkre helyeződik a hangsúly.

VII.1. táblázat
Módszerfejlesztéssel, intézményfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel, szemlélet-formálással, tájékoztatással, oktatással, képzéssel és kutatás-fejlesztéssel foglakozó programok

	Program célja
	Határidő
	Felelős
	Költség

(eFt)
	Forrás

	A Mecsek-Dráva Program területén élő lakosság körében a korszerű hulladékgyűjtés ismertetése és 
népszerűsítése
	2008.
	Mecsek-Dráva 
Társulás
	Körzet: 24 245

Település: 558
	Kohéziós alap 

+ 

Magyar Állami Céltámogatás

+

Önkormányzati önerő


VII.2.
Hulladékgazdálkodási cselekvési program

VII.2.1.
A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása

VII.2.1.1. A hulladékgyűjtési rendszer tervezett fejlesztése a települési szilárd hulladékok tekintetében

Vése területén a Mecsek-Dráva program keretében a hulladékgyűjtés három típusa valósul meg, biztosítva ezáltal, hogy a különböző hulladékfrakciókat a további hasznosítás, ártalmatlanítás szempontjából optimális módon gyűjtsük.

Mindez az alábbi hulladékfajtákra terjed ki:

· Műanyag

· Üveg

· Papír

· Fém

· Textil

· Biohulladék 

· Szerves lebomló

· Zöldhulladék

· Veszélyes

V.2.1.1.1 A hulladék gyűjtése

Ömlesztett gyűjtés: 

Az ömlesztett hulladékgyűjtés a térség valamennyi településén jelenleg is működő gyűjtési forma, amely a Mecsek Dráva Program elindulása után is tovább üzemel, azonban kizárólag az úgynevezett maradék hulladékra terjed ki. A lakosság tulajdonában lévő gyűjtőedényeket (70-1100 liter) tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjárművek ürítik. Az összegyűjtött hulladékot a pormentes gyűjtést biztosító gépjárművek a Marcali Hulladékkezelő Központba szállítják.

Gyűjtőszigetes szelektív gyűjtés:

Vése községben gyűjtőszigeteket (2 db) helyeznek el, amelyekben a lakosság elkülönítetten gyűjtheti a papír-, műanyag, illetve üveg hulladékot. A gyűjtőpontok 1-2,5 m3 térfogatú, műanyagból vagy fémből készült edények, amelyek színei egyértelműen jelölik a gyűjtendő hulladék fajtáját (kék-papír, sárga-műanyag, zöld-üveg). A gyűjtőpontok ürítését speciális darus felépítménnyel rendelkező, görgős konténerszállító gépjármű végzi. A hulladékot a konténerszállító gépjárművek a Marcali válogatóműbe szállítják, ahol megtörténik a hulladék utóválogatása.

Zöldhulladék komposztálás:

A zöldhulladék elkülönített gyűjtése és hasznosítása az 1000 fő alatti településeken, - így Vése esetében is – a házi komposztálás népszerűsítésével és az ehhez szükséges technológia megismertetésével lehetséges. Mindennek célja a szállítási távolságok és költségek minimalizálása.

Hulladékudvarok:

A hulladékudvarokban nagyméretű hulladékok (pl. lomok, bútorok), elektromos készülékek, szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok, építési törmelék és háztartásokban keletkező nehezen kezelhető anyagok (pl. festékes göngyöleg, akkumulátor, szárazelem) gyűjtésére kerül sor.

A hulladékudvarokban lévő konténerek cseréjét pótkocsis görgős konténeres, illetve láncos konténeres felépítményű járművek végzik.

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program megvalósítása után a Marcali körzet területén két hulladékudvar létesül. (Marcali, Vése településeken) Ezeket Vése lakossága is igénybe veheti.

VII.2.1.1.2. A hulladék hasznosítása

A Vései hulladékgyűjtési rendszer kiépítésének eredményeként három fajta hulladékáram érkezik három különböző kezelő létesítménybe:

· a szelektíven gyűjtött papír, műanyag üveg a válogatóműbe,

· az egyéb hasznosítható hulladék a mechanikai előkészítőbe,

· a zöldhulladék a komposztálókba.

A válogatómű és a mechanikai előkészítőmű a Marcali Hulladékkezelő központban kap helyet. A begyűjtött hulladék részét képző bomló szerves hulladékot elkülönítik, és a Barcsi Hulladékkezelő Központba szállítják, ahol sor kerül biofermentációs eljárással történő előkészítésére majd komposztálására.

A Nagyatádi körzet területén keletkező zöldhulladékot a Nagyatádon felépítendő komposzttelepre szállítják.

Válogatómű:

A Vései szelektív hulladékgyűjtésből, valamint a hulladékudvarokban összegyűjtött papír, műanyag és üveg hulladék a Marcali válogatóműbe érkezik. Az üveg hulladékot nem válogatják, azt kizárólag a válogatómű területén elhelyezett 32 m3-es konténerben gyűjtik, majd továbbszállítják hasznosításra.

A papír és műanyag hulladék a válogatóműben további válogatásra, majd bálázásra kerül.

A válogatómű végtermékei a másodnyersanyag bálák, amelyeket az elszállításig a válogatóművek fedett tárolóiban raktároznak, mozgatásukat targoncák végzik. Megfelelő mennyiségű hulladékbálák összegyűlése esetén a bálákat teherszállító gépjárművekre rakodják és elszállítják a hasznosító üzembe.

Mechanikai előkészítő üzem:

Az ömlesztve gyűjtött Vései hulladék a Marcali Mechanikai előkészítőműbe kerül, ahol aprítják, majd egy dobszita segítségével külön választják a nagy, illetve kisméretű frakciókat. A kisméretű frakció biofermentációra, majd komposztálásra kerül, míg a nagyméretű frakcióból a fém alkotórészeket mágnesszeparátor segítéségével eltávolítják. A megmaradó anyagot egy fajsúly szerinti osztályozó berendezés könnyű, illetve nehéz frakcióra osztja. A könnyű frakciót bálázzák, illetve műanyag fóliába csomagolják, így az hosszú időn keresztül tárolható, és igény szerint felhasználható energetikai hasznosítóműben fűtőanyagként. A könnyű frakció energetikai hasznosítására a projekt keretein kívül kerülne sor, együttégetéses technológia alkalmazásával, vagy külső égetőműbe történő szállítással. A csomagolt hulladékbálák mozgatását targonca végzi, szállításuk tehergépjárművekkel törtéhet.

Biofermentáció és komposztálás:

A Marcali mechanikai előkészítőműből kikerülő bomló szerves hulladék a Barcsi Hulladékkezelő Központban biofermentálásra kerül. A fermentálóban az anaerob baktériumok a szerves anyagot lebontják és metán gázt (CH4) állítanak elő. 

A fermentált anyagot az utófermentáló után szeparátor segítségével a lehetőségeknek megfelelően víztelenítik és a fennmaradó anyagot a zöldhulladékkal – és szükség esetén a víztelenített szennyvíziszappal – keverve, komposztálják.

A komposztálást szemipermeábilis membránnal takart, levegőztetett eljárással hajtják végre. A komposztálódási folyamat végén a komposztott tovább válogatják és tisztítják. A kész komposztott felhasználhatósága alapján három kategóriába sorolják.

VII.2.1.1.3. Ártalmatlanítás

Lerakás:

A Vése községben összegyűjtött hulladékból a mechanikai előkészítés után nem hasznosítható mennyiséget a Marcali Hulladékkezelő Központ részét képező lerakóba szállítják. A lerakóra csak regisztrált beszállítás történhet, a beérkező gépjárművek által beszállított hulladékot hídmérlegen megmérik, adatait számítógépen rögzítik. Ez a nyilvántartás lehetővé teszi, hogy akár évek múlva is visszakereshető, hogy egy adott gépjármű hulladéka a lerakó mely részére került, így a rendszer minimalizálja a környezeti kockázatot.

Energetikai hasznosítás: 

A Vései hulladékból a mechanikai előkészítés során keletkező könnyű frakció energetikai hasznosítása a projekt keretén kívül történik együttégetési technológia alkalmazásával, vagy regionális energetikai hasznosítóműbe történő szállítással.

Építési törmelék hasznosítása:

Az építési törmelék hasznosítására való előkészítésére a programban egy mobil hasznosító gépsor beszerzését tervezik. A gépsor fő állomáshelye Pécs, a Vése községből begyűjtött építési törmelék itt lesz hasznosítható.

VII.2.1.2 Intézkedések a folyékony hulladékok tekintetében

A településen folyékony a szennyvízhálózat kiépítését célzó beruházás tervezés alatt áll.

VII.2.1.3 Intézkedések az egyéb hulladékok tekintetében

Az adathiányos területek, illetve a hiányzó adatok tekintetében, a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. számú melléklete előírja a települési önkormányzatok részére, 2033/04 OSAP nyilvántartási számon a települési hulladékgazdálkodási politikáról szóló önkormányzati adatszolgáltatást.
Az első adatszolgáltatást 2004. tárgyévre vonatkozóan, 2005. március 31.-ig kell teljesíteni. 
A települési önkormányzatoktól további, hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatokat ugyancsak az OSAP keretében a KSH gyűjti.

VII/2. táblázat
A nem veszélyes hulladékáramok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása

	Hulladék 
	Hasznosítás/

Ártalmatlanítás
	Kapacitásigény
	Hasznosítás/ ártalmatlanítás helye

	Települési 
szilárd hulladék
	Hasznosítás/

Ártalmatlanítás


	Mecsek Dráva – Marcali Központ

Válogatómű: 4 000 t/év

Mechanikai válogatómű: 25 000 t /év

Marcali komposzttelep: 1 200 t / év
	Régión belül megoldható

	Települési 
folyékony hulladék
	Ártalmatlanítás
	30 149 m3/év
	Régión belül megoldható

	Kommunális szennyvíziszap
	Kiszállítás a településről
	-
	Régión belül megoldható

	Építési-bontási 
hulladék és egyéb inert hulladék
	Hasznosítás
	Mecsek Dráva – Kökényi Központ

Mobil építési törmelék feldolgozó gépsor: 100 000 t / év
	Régión belül megoldható


VII./3. táblázat
A nem veszélyes hulladékok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program

	Cselekvési program
	Felelős
	Érintettek köre
	Határidő
	Költség (e Ft)

	Az adathiányos területek felmérése, az adathiány pótlása
	Jegyző
	Közszolgáltatók, Önkormányzati intézmények 
vezetői
	2005 június 30.
	-

	Folyékony hul-
ladékkal kapcsolatos közszolgáltatás megszervezése
	Jegyző
	Közszolgáltató, Önkormányzati intézmények 
vezetői
	2004.
	-

	Mechanikai 
előkészítőmű
létesítése
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
	Marcali
hulladékgyűjtő
körzet települései
	2008.
	Körzet: 314 146

Vése: 7 235

	Válogatómű 
létesítése
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
	Marcali
hulladékgyűjtő
körzet települései
	2008.
	Körzet: 282 480

Vése: 6 505

	Biofermentáló 
létesítése
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
	Marcali
hulladékgyűjtő
körzet települései
	2008.
	Körzet: 153 647

Vése: 3 538

	Komposzttelep
létesítése
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
	Marcali
hulladékgyűjtő
körzet települései
	2008.
	Körzet: 87 850

Vése: 2 023

	Kezelő központ létesítése
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
	Marcali
hulladékgyűjtő
körzet települései
	2008.
	Körzet: 141 413

Vése: 3 257

	Hulladékudvarok létesítése
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
	Marcali
hulladékgyűjtő
körzet települései
	2008.
	Körzet: 64 495

Vése: 1 485

	Szelektív 
hulladékgyűjtés
megszervezése
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
	Marcali
hulladékgyűjtő
körzet települései
	2008.
	Körzet: 97 605

Vése: 2 248

	Hagyományos 
hulladékgyűjtés 
fejlesztése
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
	Marcali
hulladékgyűjtő
körzet települései
	2008.
	Körzet: 107 225

Vése: 2 469

	Korszerű lerakó építése
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
	Marcali
hulladékgyűjtő
körzet települései
	2008.
	Körzet: 132 152

Vése: 3 043

	Építési törmelék kezelésének
 biztosítása
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
	Marcali
hulladékgyűjtő
körzet települései
	2008.
	Körzet: 19 552

Vése: 450


VII./4. táblázat
A kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása 

	Hulladék 
	Hasznosítás/

Ártalmatlanítás
	Kapacitásigény
	Hasznosítás/ ártalmatlanítás helye

	Veszélyes hulladékok

	Hulladékolajok
	Hasznosítás
	n.a.
	Országos szinten 
kezelendő 

	Akkumulátorok és szárazelemek
	Hasznosítás
	Termékdíjas/ Országos kapacitás
	Országos szinten 
kezelendő

	Elektromos és elektronikai 
hulladékok
	Hasznosítás
	Termékdíjas/ Országos kapacitás
	Regionális / Országos szinten kezelendő

	Kiselejtezett 
gépjárművek
	Hasznosítás
	Termékdíjas/ Országos kapacitás
	Regionális / Országos szinten kezelendő

	Egészségügyi hulladékok
	Ártalmatlanítás
	n.a.
	Régión kívül 
megoldható

	Állati eredetű hulladékok
	Hasznosítás
	n.a.
	Régión kívül 
megoldható

	Növényvédőszerek és csomagoló 
eszközeik
	Hasznosítás /

Ártalmatlanítás
	n.a.
	Országos szinten 
kezelendő

	Azbeszt
	Ártalmatlanítás
	Országos azbesztmentesítési program
	Országos szinten 
kezelendő

	Nem veszélyes hulladékok

	Csomagolási 
hulladékok
összesen
	Hasznosítás
	Mecsek Dráva – Marcali Központ

Válogatómű: 4 000 t/év

Mechanikai válogatómű: 25 000 t /év


	Régión belül 
megoldható

	Gumi
	Hasznosítás
	Termékdíjas/ Országos kapacitás
	Régión belül 
megoldható


VII./5. táblázat
A kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program

	Cselekvési program
	Felelős
	Érintettek köre
	Határidő
	Költség (eFt)

	Hulladékudvarok
létesítése
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
	Marcali

hulladékgyűjtő
körzet települései
	2008.
	Körzet: 64 495

Település: 1 485

	Regionális együttműködés kialakítása az állati hulladékok ártalmatlanítására, csatlakozás az országos szintű gyűjtőrendszer kialakítását célzó kezdeményezésekhez.
	Vése és a vele együttműködő önkormányzatok
	Vése és a vele együttműködő
önkormányzatok
	2005.12.31
	n.a


VII/6. táblázat
A csomagolási hulladékok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása 

	Hulladék 
	Hasznosítás/

Ártalmatlanítás
	Kapacitásigény
	Hasznosítás, ártalmatlanítás helye

	Papír és karton
csomagolási hulladék
	Hasznosítás
	Mecsek Dráva – Marcali Központ

Válogatómű: 4 000 t/év


	Régión kívül megoldható

	Műanyag 
csomagolási hulladék
	Hasznosítás
	Mecsek Dráva – Marcali Központ

Válogatómű: 4 000 t/év


	Régión belül megoldható

	Fa 
csomagolási hulladék
	Hasznosítás
	Mecsek Dráva – Marcali Központ

Mechanikai válogatómű: 25 000 t /év


	Régión belül megoldható

	Fém 
csomagolási hulladék
	Hasznosítás
	Mecsek Dráva – Marcali Központ

Válogatómű: 4 000 t/év

Mechanikai válogatómű: 25 000 t /év


	Régión kívül megoldható

	Vegyes összetételű kompozit 
csomagolási hulladék
	Hasznosítás
	Mecsek Dráva – Marcali Központ

Mechanikai válogatómű: 25 000 t /év


	Régión belül megoldható

	Egyéb, kevert 
csomagolási hulladék
	Hasznosítás
	Mecsek Dráva – Marcali Központ

Mechanikai válogatómű: 25 000 t /év


	Régión belül megoldható

	Üveg 
csomagolási hulladék
	Hasznosítás
	Mecsek Dráva – Marcali Központ

Mechanikai válogatómű: 25 000 t /év


	Régión kívül megoldható

	Textil 
csomagolási hulladék
	Hasznosítás
	Mecsek Dráva – Marcali Központ

Mechanikai válogatómű: 25 000 t /év


	Régión belül megoldható


VII.2.2.
A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

VII./7. táblázat
Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakó telepek rekultiválási, felszámolási feladatai

	Telep 
megnevezése
	A telepre vonatkozó intézkedés megnevezése
	Intézkedés határideje
	Intézkedés 
felelőse
	Intézkedés költsége

(e Ft)

	-
	-
	-
	-
	-


VII.3.
 A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

VII.3.1 A Mecsek-Dráva programmal kapcsolatos intézkedések tervezett sorrendjét az alábbi táblázat tartalmazza:
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VII.3.2 Települési folyékony-hulladékkezeléssel kapcsolatos intézkedések:

Vése esetében folyékony hulladékkal kapcsolatos beruházást nem terveznek, ezért az ütemezés meghatározására nincs szükség. 

VII.3.3 Egyéb intézkedések:

Fontos cél főként a kiemelt hulladékáramok esetében területi és országos kezdeményezésekben való részvétel. Az ehhez kapcsolódó tevékenységeket és időpontokat jelen terv felülvizsgálata során a későbbiekben meghatározásra kerülő országos programok ütemezéséhez szükséges igazítani.

Pécs, 2004. július 
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0.01328277

0.362799439

0.158372405

0.00703449

0.27451035

0.129376922

0.029441392

0.025144832

0.013048288

0.361836838

0.160417232

0.006603456

0.27413104

0.130615383

0.028868979

0.024441384

0.012813806

0.360874237

0.162462059

0.006172422

0.27375173

0.131853844

0.028296566

0.023737936

0.012579324

0.359911636

0.164506886

0.005741388

0.27337242

0.133092305

0.027724153

0.023034488

0.012344842

0.358949035

0.166551713

0.005310354

0.27299311

0.134330766

0.02715174

0.02233104

0.01211036

0.357986434

0.16859654

0.00487932

0.2726138

0.135569227

0.026579327

0.021627592

0.011875878

0.357023833

0.170641367

0.004448286

0.27223449

0.136807688

0.026006914

0.020924144

0.011641396

0.356061232

0.172686194

0.004017252

0.27185518

0.138046149

0.025434501

0.020220696

0.011406914

0.355098631

0.174731021

0.003586218

0.27147587

0.13928461

0.024862088

0.019517248

0.011172432

0.35413603

0.176775848

0.003155184

0.27109656

0.140523071

0.024289675

0.0188138

0.01093795

0.353173429

0.178820675

0.00272415

0.27071725

0.141761532

0.023717262

0.018110352

0.010703468

0.352210828

0.180865502

0.002293116

0.27033794

0.142999993

0.023144849

0.017406904

0.010468986

0.351248227

0.182910329

0.001862082

0.26995863

0.144238454

0.022572436

0.016703456

0.010234504

0.350285626

0.184955156

0.001431048

0.26957932

0.145476915

0.022

0.016

0.01

0.349323075

0.187

0.001

0.26920001



Munka1

		Hulladékösszetétel - Falvak

		Év		Műanyag		Üveg		Fém		Textil		Biohulladék		Papír		Veszélyes		Egyéb		Összesen

		2001		8.9%		3.9%		3.6%		1.7%		39.7%		12.8%		1.4%		28.0%		100.0%

		2002		9.5%		3.8%		3.6%		1.7%		39.2%		13.0%		1.3%		28.0%		100.0%

		2003		9.8%		3.7%		3.5%		1.6%		39.0%		13.2%		1.3%		27.9%		100.0%

		2004		10.2%		3.7%		3.4%		1.6%		38.5%		13.4%		1.2%		27.9%		100.0%

		2005		10.8%		3.6%		3.4%		1.6%		38.0%		13.6%		1.2%		27.9%		100.0%

		2006		11.1%		3.6%		3.3%		1.6%		37.7%		13.8%		1.1%		27.8%		100.0%

		2007		11.3%		3.5%		3.2%		1.5%		37.5%		14.0%		1.1%		27.8%		100.0%

		2008		11.5%		3.5%		3.1%		1.5%		37.4%		14.2%		1.0%		27.8%		100.0%

		2009		11.6%		3.4%		3.1%		1.5%		37.3%		14.4%		1.0%		27.7%		100.0%

		2010		12.1%		3.3%		3.0%		1.5%		36.8%		14.6%		1.0%		27.7%		100.0%

		2011		12.2%		3.3%		2.9%		1.4%		36.8%		14.8%		0.9%		27.6%		100.0%

		2012		12.3%		3.2%		2.9%		1.4%		36.6%		15.0%		0.9%		27.6%		100.0%

		2013		12.5%		3.2%		2.8%		1.4%		36.5%		15.2%		0.8%		27.6%		100.0%

		2014		12.6%		3.1%		2.7%		1.4%		36.5%		15.4%		0.8%		27.5%		100.0%

		2015		12.7%		3.1%		2.7%		1.4%		36.4%		15.6%		0.7%		27.5%		100.0%

		2016		12.8%		3.0%		2.6%		1.3%		36.3%		15.8%		0.7%		27.5%		100.0%

		2017		12.9%		2.9%		2.5%		1.3%		36.2%		16.0%		0.7%		27.4%		100.0%

		2018		13.1%		2.9%		2.4%		1.3%		36.1%		16.2%		0.6%		27.4%		100.0%

		2019		13.2%		2.8%		2.4%		1.3%		36.0%		16.5%		0.6%		27.3%		100.0%

		2020		13.3%		2.8%		2.3%		1.2%		35.9%		16.7%		0.5%		27.3%		100.0%

		2021		13.4%		2.7%		2.2%		1.2%		35.8%		16.9%		0.5%		27.3%		100.0%

		2022		13.6%		2.7%		2.2%		1.2%		35.7%		17.1%		0.4%		27.2%		100.0%

		2023		13.7%		2.6%		2.1%		1.2%		35.6%		17.3%		0.4%		27.2%		100.0%

		2024		13.8%		2.5%		2.0%		1.1%		35.5%		17.5%		0.4%		27.1%		100.0%

		2025		13.9%		2.5%		2.0%		1.1%		35.4%		17.7%		0.3%		27.1%		100.0%

		2026		14.1%		2.4%		1.9%		1.1%		35.3%		17.9%		0.3%		27.1%		100.0%

		2027		14.2%		2.4%		1.8%		1.1%		35.2%		18.1%		0.2%		27.0%		100.0%

		2028		14.3%		2.3%		1.7%		1.0%		35.1%		18.3%		0.2%		27.0%		100.0%

		2029		14.4%		2.3%		1.7%		1.0%		35.0%		18.5%		0.1%		27.0%		100.0%

		2030		14.5%		2.2%		1.6%		1.0%		34.9%		18.7%		0.1%		26.9%		100.0%
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Munka1

		Beruházások ütemezése

						2005		2006		2007		2008

				Marcali		Tervezés, engedélyezés		Tendereztetés		Építés

		Gyűjtő-             járművek		Zöldhull.gy						Beszerz.

				Szelektív gy								Beszerzés

				Hulladékgy.

				Átrakóállomások

				Gyűjtőszigetek

				Hulladékudvarok						Beszerzés

		Edényzet		Szelektív gy						Beszerz.

				Zöldhulladék gy.								Beszerz.

		Hulladékudvarok		Marcali		Tervezés, engedélyezés				Építés

				Vése								Építés

		Rekultiváció				Tervezés, engedélyezés				Kivitelezés

		Építési törmelék								Beszerz.
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